Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Netzwerkeinstlg. > WPS-Tastendruck (nur DSC-HX30/HX30V)

## WPS-Tastendruck (nur DSC-HX30/HX30V)

Wenn Ihr Zugangspunkt eine WPS-Taste besitzt, können Sie den Zugangspunkt durch Drücken der WPS-Taste bequem in der Kamera registrieren.

1. MENU (Einstellungen) (Netzwerkeinstlg.) [WPS-Tastendruck]

1. Drücken Sie die WPS-Taste an dem zu registrierenden Zugangspunkt.

Hinweis

- Je nach dem Zugangspunkt ist [WPS-Tastendruck] eventuell nicht verfügbar. Führen Sie in solchen Fällen die Schritte für [Zugriffspkt.-Einstlg.] aus, und registrieren Sie Ihren Zugangspunkt. [Details]

Verwandtes Thema
Zugriffspkt.-Einstlg. (nur DSC-HX30/HX30V)
Zurück nach oben