Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Verwendung der MENU-Posten (Aufnahme) > MENU-Posten (Aufnahme) > Filmqualität/Filmgröße

## Filmqualität/Filmgröße

Je größer die Filmbildgröße ist, desto höher ist die Bildqualität. Je höher die pro Sekunde verwendete Datenmenge (durchschnittliche Bitrate) ist, desto höher ist die Bildqualität.
Wählen Sie ein Filmaufnahmeformat aus, indem Sie MENU (Einstellungen) (Aufnahme-Einstellungen) [Filmformat] im Aufnahmemodus drücken. [Details]
Falls [Filmformat] auf [AVCHD] eingestellt ist, wählen Sie die Filmgröße mit [Filmqualität] aus, und falls [Filmformat] auf [MP4] eingestellt ist, wählen Sie die Filmgröße mit [Filmgröße] aus.

#### Filmqualität (Aufnahmeformat: AVCHD)

1. MENU [Filmqualität] gewünschter Modus

FX/FH/HQ:
Die Kamera zeichnet Filme im AVCHD-Format mit ca. 60 Halbbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 50 Halbbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im Zeilensprungmodus mit Dolby Digital-Ton auf.
PS:
Die Kamera zeichnet Filme im AVCHD-Format mit ca. 60 Vollbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 50 Vollbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im Progressivmodus mit Dolby Digital-Ton auf.

| Filmqualität | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Aufnahme mit höchster Bildqualität im Format 1920×1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Aufnahme mit höchster Bildqualität im Format 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Aufnahme mit hoher Bildqualität im Format 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Aufnahme mit Standard-Bildqualität im Format 1440×1080 (50i/60i)

#### Filmbildgröße (Aufnahmeformat: MP4)

1. MENU [Filmgröße] gewünschte Größe

Diese Kamera nimmt Filme im MPEG-4-Format mit ca. 30 Vollbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. ca. 25 Vollbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im Progressivmodus mit AAC-Ton und im mp4-Format auf.

| Filmbildgröße | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| MP4 12M | 12 Mbps | Aufnahme im Format 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Aufnahme im Format 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Aufnahme im VGA-Format

Hinweise

- Wenn die Bildgröße [MP4 3M] gewählt wird, erhält man ein Telebild.

- Wenn Sie AVCHD-Discs von Filmen erstellen, die in [AVC HD 28M (PS)] oder [AVC HD 24M (FX)] aufgenommen wurden, dauert es länger, weil die Bildqualität umgewandelt werden muss. Um [AVC HD 28M (PS)]- oder [AVC HD 24M (FX)]-Filme ohne Umwandlung der Bildqualität zu speichern, verwenden Sie Blu-ray-Discs.

Zurück nach oben