Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Netzwerkeinstlg. > Zugriffspkt.-Einstlg. (nur DSC-HX30/HX30V)

## Zugriffspkt.-Einstlg. (nur DSC-HX30/HX30V)

Verwendung der Tastatur
Sonstige Einstellungsposten
Sie können Ihren Zugangspunkt manuell registrieren.
Bevor Sie den Vorgang starten, überprüfen Sie den SSID-Namen des Zugangspunkts, das Sicherheitssystem und das Passwort. Bei manchen Geräten ist das Passwort eventuell vorgegeben. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung des Zugangspunkts.

1. MENU (Einstellungen) (Netzwerkeinstlg.) [Zugriffspkt.-Einstlg.]

1. Wählen Sie den zu registrierenden Zugangspunkt aus.

Wenn der gewünschte Zugangspunkt auf dem Monitor angezeigt wird:
Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt aus.
Wenn der gewünschte Zugangspunkt nicht auf dem Monitor angezeigt wird:
Wählen Sie [Manu. Einstlg.], und legen Sie den Zugangspunkt fest.
* Angaben zur Eingabemethode finden Sie unter „Verwendung der Tastatur“.

- Wenn Sie [Manu. Registr.] wählen, geben Sie den SSID-Namen des Zugangspunkts ein wählen Sie das Sicherheitssystem.

1. Geben Sie das Passwort ein [OK]

- Für Zugangspunkte, die nicht anzeigen, erübrigt sich die Eingabe eines Passworts.

1. Wählen Sie [Registrier.], und drücken Sie dann .

### Verwendung der Tastatur

Wenn manuelle Zeicheneingabe erforderlich ist, wird eine Tastatur auf dem Monitor angezeigt.
Wählen Sie die gewünschte Taste mit /// am Steuerrad aus, und drücken Sie dann , um das Zeichen einzugeben.

| Bildschirmelement | Funktionen
(1) | Eingabefeld | Hier werden die eingegebenen Zeichen angezeigt. Falls die maximale Zeichenzahl überschritten wird, erscheint auf dem Monitor.
(2) | Zeichentyp umschalten | Mit jedem Drücken von am Steuerrad wird der Zeichentyp zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen umgeschaltet.
(3) | Tastatur | Mit jedem Drücken von am Steuerrad wird das eingegebene Zeichen angezeigt. Beispiel: Wenn Sie „abd“ eingeben möchten Wählen Sie die Taste für „abc“ aus, und drücken Sie einmal, um „a“ anzuzeigen Wählen Sie „“ aus, um den Cursor zu verschieben (5) , und drücken Sie . Wählen Sie die Taste für „abc“ aus, und drücken Sie zweimal, um „b“ anzuzeigen . Wählen Sie die Taste für „def“ aus, und drücken Sie einmal, um „d“ anzuzeigen.
(4) | Fixieren | Fixiert die Eingabe.
(5) | Cursor bewegen | Verschiebt den Cursor im Eingabefeld nach rechts oder links.
(6) | Löschen | Löscht das Zeichen vor dem Cursor.
(7) |  | Schaltet das nächste Zeichen zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.
(8) | Leerstelle | Gibt eine Leerstelle ein.

- Um die Zeicheneingabe vorzeitig abzubrechen, wählen Sie [Abbrechen].

### Sonstige Einstellungsposten

Je nach dem Status oder der Einstellmethode Ihres Zugangspunkts sind eventuell weitere Einstellungsposten vorhanden.

Bildschirmelement | Funktionen
WPS PIN | Zeigt die IP-Adresse an, die Sie in das verbundene Gerät eingeben.
IP-Adresseneinstlg. | Ermöglicht die Wahl zwischen [Automatisch] und [Manu. Einstlg.].
IP-Adresse | Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingeben, geben Sie die festgelegte Adresse ein.
Subnetzmaske/Standardgateway | Wenn Sie [IP-Adresseneinstlg.] auf [Manu. Einstlg.] setzen, geben Sie die IP-Adresse ein, die Ihrer Netzwerkumgebung entspricht.
Bevorzugte Verbind. | Ermöglicht die Wahl zwischen [Ein] und [Aus] für [Bevorzugte Verbind.].

Hinweis

- Um dem registrierten Zugangspunkt den Vorrang zu geben, setzen Sie [Bevorzugte Verbind.] auf [Ein].

Verwandtes Thema
WPS-Tastendruck (nur DSC-HX30/HX30V)
Zurück nach oben