Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo Grabación > Toma con exposición

## Toma con exposición

Puede tomar imágenes con su exposición favorita ajustando manualmente la velocidad de obturación y el valor de la abertura.

1. Ajuste el dial de modo a (Toma con exposición).

1. Pulse en el anillo de control para seleccionar la velocidad de obturación, abertura (valor F) o velocidad ISO.

- Cada vez que pulse el centro del anillo de control, cambiará el elemento a ajustar.

- Cuando quiera ajustar el enfoque, también podrá seleccionar MENU [Enfoque] y seleccionar (AF de punto flexible), (Semimanual) o (Enfoque manual).

- Cuando tome una imagen en modo Toma con exposición manual con Captador de sonrisas, para el enfoque seguido se utilizará [Activar], del anillo de control. Los ajustes tales como la velocidad de obturación, abertura (valor F), enfoque e ISO no se pueden ajustar.

1. Gire el anillo de control para seleccionar un valor.

Anillo de control | Característica
| Movimiento de elementos
| Ajustes de velocidad de obturación, abertura (valor F), velocidad ISO

- Seleccione una velocidad de obturación de 1/1 600 s (segundo) a 30 s (segundo).

- Cuando el zoom está ajustado completamente a W, se puede seleccionar una abertura de F3,2 o F8,0 (cuando se utiliza con el filtro ND (Densidad neutra) interno).
  Cuando el zoom está ajustado completamente a T, se puede seleccionar una abertura de F5,8 o F14 (cuando se utiliza con el filtro ND (Densidad neutra) interno).

1. Pulse el botón del disparador para tomar la imagen.

Ajuste de la velocidad de obturación y la abertura (valor F)
La diferencia entre los ajustes y la exposición apropiada estimada por la cámara aparece como valor EV en la pantalla.
A: Valor de velocidad de obturación
B: Valor de abertura
C: EV

- 0EV es el valor estimado por la cámara como el más apropiado.

- Cuando la velocidad de obturación es de un s (segundo) o más lenta, la velocidad de obturación se indica mediante [”], por ejemplo, [1”].

- Cuando ajuste una velocidad de obturación más lenta, se recomienda utilizar un trípode para evitar los efectos de vibración.

- Cuando la velocidad de obturación se vuelva más lenta de una cierta velocidad, se activará automáticamente la función Obturación lenta con reducción de ruido (NR) para reducir el ruido de imagen, y aparecerá en la pantalla.

- Si selecciona velocidades de obturación lentas, llevará tiempo procesar los datos.

Notas

- [Auto] no se puede seleccionar para [ISO] en modo Toma con exposición manual.

- Si no se obtiene una exposición apropiada con sus ajustes, los indicadores de valor de ajuste en la pantalla parpadearán cuando pulse el botón del disparador hasta la mitad. Puede tomar la imagen en esta condición, pero se recomienda volver a ajustar la exposición.

- Si la sensibilidad ISO está ajustada a 6 400 o 12 800, no podrá utilizar una velocidad de obturación menor de 1/4 s (segundo). Para utilizar una velocidad de obturación de menos de 1/4 s (segundo), ajuste la sensibilidad ISO a 3 200 o menos.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio