Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Antes de la utilización > Nombres de partes y lista de iconos visualizados en la pantalla > Lista de iconos visualizados en la pantalla

## Lista de iconos visualizados en la pantalla

Lista de iconos del modo de toma de imagen
Lista de iconos del modo de visionado
Los iconos se visualizan en la pantalla para indicar el estado de la cámara.
Puede cambiar la visualización en pantalla utilizando (Ajuste pantalla) del anillo de control.

### Lista de iconos del modo de toma de imagen

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica/Calidad
9 | Número de imágenes grabables (Dual Rec)
| Modo eco
| Modo de invocación de memoria
| Selección de escena
| Modo de toma de imagen
| Icono de Reconocimiento de escena
| Balance del blanco
| Desplazamiento balance blanco
| Modo de medición
| Efecto de foto
| Aviso de vibración
| Reducción ojos cerrados
| Reconocimiento de escena
| Icono de superposición
| Intervalo de toma de ráfaga
| Toma con variación
| Ajuste de variación
| Modo de colores
| Saturación de color
| Contraste
| Nitidez
| Indicador de sensibilidad de detección de sonrisas
1,4 | Relación del zoom

Visualización | Indicación
| Enfoque seguido
| Bloqueo AE/AF
| Semimanual
| Enfoque manual
| Barra de Enfoque manual
| Nivel
ISO400 | Número ISO
| Obturación lenta con reducción de ruido (NR)
125 | Velocidad de obturación
F3,2 | Valor de abertura
| Reducción ruido viento
+2,0EV | Valor de exposición
| Indicador del cuadro del visor de rango AF

Visualización | Indicación
| Carpeta de grabación
96 | Número de imágenes que se pueden grabar
| Escritura en búfer
CAPTURA | Importación de imágenes fijas
100 Min (minuto) | Tiempo que se puede grabar
| Soporte de grabación (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización del modo Eye-Fi
| GRAB GPS log (DSC-HX20V/HX30V solamente)
| Dirección (DSC-HX20V/HX30V solamente)
| Indicador de aviso perteneciente a la grabación de imagen fija
| Estado de triangulación GPS (DSC-HX20V/HX30V solamente)
| Modo de flash
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
| Iluminador AF
| Reducción del efecto ojos rojos
| Efecto de desenfoque
| Carga del flash

Visualización | Indicación
| Autodisparador
| Modo avión
| Detección de cara
| Destino (DSC-HX30 solamente)
| Efecto piel suave
| Nivel referencia mic
| Archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Aviso de recalentamiento
| Inscribir fecha
| Cuadro del visor de rango AF
| Cruz filial de la medición de punto
| Histograma
GRAB. Espera | Grabación de una película/en espera de película
0:12 | Tiempo de grabación (m:s)

### Lista de iconos del modo de visionado

Visualización | Indicación
| Batería restante
| Aviso de poca batería
| Tamaño de imagen/Tamaño de imagen panorámica/Calidad
| Modo visualización
| Modo eco
| Ajustes TransferJet
| Imágenes 3D
| Imágenes de ráfaga
| Imagen principal del grupo de ráfaga
| Proteger
| Orden de impresión (DPOF)
| Zoom de reproducción

Visualización | Indicación
101-0012 | Número de carpeta-archivo
2012-1-1 9:30 AM | Fecha/hora grabadas de la imagen de reproducción

Visualización | Indicación
| Carpeta de reproducción
12/12 | Número de imagen/Número de imágenes grabadas en rango de fecha, carpeta seleccionado
| Soporte de reproducción (Tarjeta de memoria, memoria interna)
| Visualización del modo Eye-Fi
| Modo de flash
| Modo de medición
| Balance del blanco
C:32:00 | Visualización de autodiagnóstico
ISO400 | Número ISO

Visualización | Indicación
500 | Velocidad de obturación
+2,0EV | Valor de exposición
F3,2 | Valor de abertura
| Dirección
| Modo avión
| Información GPS
| Visualización de latitud y longitud
| Archivo base datos lleno/Error de archivo base datos
| Aviso de recalentamiento
| Reproducción
| Reproducción con velocidad variable
| Barra de reproducción
00:00:12 | Contador
| Histograma
| Volumen

Volver al principio