Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Configuración Red > Conf. punto acceso (DSC-HX30/HX30V solamente)

## Conf. punto acceso (DSC-HX30/HX30V solamente)

Cómo utilizar el teclado
Otros elementos de ajuste
Puede registrar su punto de acceso manualmente.
Antes de iniciar el procedimiento, compruebe el nombre SSID del punto de acceso, el sistema de seguridad y la contraseña. Es posible que la contraseña esté predeterminada en algunos dispositivos. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso.

1. MENU (Ajustes) (Configuración Red) [Conf. punto acceso]

1. Seleccione el punto de acceso que quiere registrar.

Cuando el punto de acceso deseado esté visualizado en la pantalla:
Seleccione el punto de acceso deseado.
Cuando el punto de acceso deseado no esté visualizado en la pantalla:
Seleccione [Ajuste manual] y ajuste el punto de acceso.
* Para el método de introducción, consulte “Cómo utilizar el teclado”.

- Si selecciona [Regist. manual], introduzca el nombre SSID del punto de acceso seleccione el sistema de seguridad.

1. Introduzca la contraseña [OK]

- Los puntos de acceso que no visualicen no requerirán la introducción de una contraseña.

1. Seleccione [Registrar], después pulse .

### Cómo utilizar el teclado

Cuando se requiera la introducción manual de caracteres, se visualizará un teclado en la pantalla.
Seleccione el botón deseado utilizando /// del anillo de control, después pulse para introducir el carácter.

| Nombres de pantalla | Funciones
(1) | Casilla de introducción | Se visualizan los caracteres que ha introducido. Si introduce más caracteres que el número de caracteres establecido, se visualizará en la pantalla.
(2) | Cambiar tipos de caracteres | Cada vez que pulse del anillo de control, los tipos de caracteres cambiarán entre letras del alfabeto, números y símbolos.
(3) | Teclado | Cada vez que pulse del anillo de control, se visualizará el carácter que ha introducido. Por ejemplo: Si quiere introducir “abd” Seleccione la tecla para “abc” y pulse una vez para visualizar “a” seleccione “” para mover el cursor (5) y pulse seleccione la tecla para “abc” y pulse dos veces para visualizar “b” seleccione la tecla para “def” y pulse una vez para visualizar “d”
(4) | Fijar | Fija la introducción.
(5) | Mover el cursor | Mueve el cursor en la casilla de introducción hacia la derecha o izquierda.
(6) | Borrar | Borra el carácter que precede al cursor.
(7) |  | Cambia el siguiente carácter a una letra mayúscula o minúscula.
(8) | Espacio | Introduce un espacio.

- Para cancelar la introducción de caracteres a medias, seleccione [Cancelar].

### Otros elementos de ajuste

Dependiendo del estado o el método de ajuste de su punto de acceso, es posible que quiera ajustar más elementos.

Nombres de pantalla | Funciones
WPS PIN | Visualiza la dirección IP que ha introducido en el dispositivo conectado.
Ajuste dirección IP | Selecciona [Automático] o [Ajuste manual].
Dirección IP | Si va a introducir la dirección IP manualmente, introduzca la dirección establecida.
Máscara de subred/Puerta enlace predet. | Cuando ajuste [Ajuste dirección IP] a [Ajuste manual], introduzca la dirección IP que coincida con el entorno de su red.
Conex. de Prioridad | Seleccione [Activar] o [Desactivar] para [Conex. de Prioridad].

Nota

- Para dar prioridad al punto de acceso registrado, ajuste [Conex. de Prioridad] a [Activar].

Tema relacionado
WPS Push (DSC-HX30/HX30V solamente)
Volver al principio