Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Configuración Red > WPS Push (DSC-HX30/HX30V solamente)

## WPS Push (DSC-HX30/HX30V solamente)

Si su punto de acceso tiene el botón WPS, puede registrar el punto de acceso en la cámara fácilmente pulsando el botón WPS.

1. MENU (Ajustes) (Configuración Red) [WPS Push]

1. Pulse el botón WPS en el punto de acceso que quiere registrar.

Nota

- Dependiendo del punto de acceso, es posible que [WPS Push] no esté disponible. En tales casos, siga los pasos de [Conf. punto acceso] y registre su punto de acceso. [Detalles]

Tema relacionado
Conf. punto acceso (DSC-HX30/HX30V solamente)
Volver al principio