Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Enfoque

## Enfoque

Utilización del AF de punto flexible
Utilización de Semimanual/ Enfoque manual
Puede cambiar el método de enfoque. Utilice el menú cuando resulte difícil obtener el enfoque adecuado en el modo de enfoque automático.
AF significa “Enfoque automático”, una función que ajusta el enfoque automáticamente.
Aparece en la pantalla el cuadro del visor de rango AF seleccionado.

1. MENU (Enfoque) modo deseado

| (Multi AF) | Enfoca un motivo en todos los rangos del cuadro del visor automáticamente. Cuando pulse el botón del disparador hasta la mitad en modo de toma de imagen fija, se visualizará un cuadro verde alrededor del área que está enfocada. Cuando la función Detección de cara está activada, el AF funciona con prioridad en caras.
| (AF centro) | Enfoca un motivo del centro del cuadro del visor automáticamente. Utilizándolo con la función de bloqueo AF, podrá componer la imagen de la forma que quiera.
| (AF de punto flexible) | Le permite mover el cuadro del visor de rango AF al punto deseado en la pantalla y enfocar un motivo diminuto en un área reducida.
| (Semimanual) | Enfoca automática y rápidamente el área alrededor de una distancia establecida. Enfoca un motivo en todos los rangos del cuadro del visor automáticamente. Este modo resulta útil cuando se toma un motivo repetidamente a la misma distancia.
| (Enfoque manual) | Le permite enfocar el motivo manualmente.

Notas

- Cuando utilice las funciones siguientes, el cuadro del visor de rango AF se inhabilitará y aparecerá en una línea de puntos. En este caso, la cámara responderá enfocando los motivos que se encuentran en el centro de la pantalla.

- Funciones de zoom distintas del zoom óptico

- Iluminador AF

- Cuando el modo de enfoque está ajustado a algo distinto de [Multi AF], no se puede utilizar la función Detección de cara.

- Si Enfoque seguido está activado, la cámara enfocará con prioridad al motivo que se va a seguir.

### Utilización del AF de punto flexible

Esto resulta útil cuando toma una imagen utilizando un trípode y el motivo no está en el centro del cuadro.
A: Cuadro del visor de rango AF (amarillo: ajustable/blanco: fijo)

1. Utilice el anillo de control para ajustar la posición del cuadro del visor de rango AF donde quiere enfocar, después pulse .

Para restaurar el ajuste, pulse otra vez.
Nota

- Una vez que cambie el método de enfoque, el cuadro del visor de rango AF que ha ajustado se cancelará.

### Utilización de Semimanual/ Enfoque manual

Esto resulta útil cuando es difícil obtener el enfoque apropiado, tal como al tomar imágenes a través de una ventana.
A: Barra de Enfoque manual
Gama de enfoque 1 cm a (W), 1 m 70 cm a (T)

1. Utilice el anillo de control para ajustar la distancia de enfoque deseada en la barra de enfoque manual, después pulse .
   Para corregir el ajuste, pulse otra vez. Utilice /// del anillo de control para ajustar la posición. Puede girar el anillo de control para hacer ajustes aproximados.

Notas

- Si ajusta una distancia de enfoque muy corta, es posible que la imagen muestre el polvo o las huellas dactilares que pueda tener el objetivo. Limpie el objetivo con un paño suave, etc.

- La gama de la distancia de enfoque es limitada de cuerdo con la escala del zoom.

- Una vez que cambie el método de enfoque, la distancia del Enfoque manual que ha ajustado se cancelará.

Tema relacionado
Enfoque seguido
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio