Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Käsivalotus-kuvaus

## Käsivalotus-kuvaus

Voit kuvata käyttämällä suosikkivalotusta asettamalla valotusajan ja aukon arvon käsin.

1. Valitse tilapyörällä (Käsivalotus-kuvaus).

1. Valitse valotusaika, aukko (F-arvo) tai ISO-arvo painamalla säädinpyörässä .

- Asetuskohde vaihtuu aina, kun säädinpyörän keskiötä painetaan.

- Jos haluat asettaa tarkennuksen, voit myös valita MENU [Tarkennus] ja valita sitten (Joustava pistemittaus), (Puolimanuaalinen) tai (Manuaalinen tarkennus).

- Kuvattaessa Käsivalotus-kuvaustilassa hymysulkimen asetuksella [Päällä], säädinpyörän vaihtoehtoa käytetään seurantatarkennukseen. Asetuksia, kuten valotusaikaa, aukkoa (F-arvo), tarkennusta ja ISO-arvoa, ei voida säätää.

1. Valitse arvo kääntämällä säädinpyörää.

Säädinpyörä | Ominaisuus
| Liikkuvat kohteet
| Valotusajan, aukon (F-arvo) ja ISO-arvon asetukset

- Valitse valotusajaksi 1/1600–30 sekuntia.

- Kun zoom on täysin W-asennossa, voit valita aukoksi F3,2 tai F8,0 (kun käytetään sisäisen ND (Neutral Density) -suodattimen kanssa).
  Kun zoom on täysin T-asennossa, voit valita aukoksi F5,8 tai F14 (kun käytetään sisäisen ND (Neutral Density) -suodattimen kanssa).

1. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Valotusajan ja aukon (F-arvon) asettaminen
Asetusten ja kameran arvioiman oikean valotuksen välinen ero näkyy EV-arvona näytössä.
A: Valotusajan arvo
B: Aukon arvo
C: EV

- 0 EV osoittaa arvoa, jota kamera pitää kaikkein sopivimpana.

- Jos valotusaika on yksi sekunti tai pidempi, valotusaika osoitetaan merkillä [”], esimerkiksi [1”].

- Kun valotusaikaa pidennetään, kannattaa käyttää jalustaa tärähdysten estämiseksi.

- Jos valotusaika ylittää tietyn ajan, NR hidas suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti kuvan kohinan vähentämiseksi ja näkyy näytössä.

- Jos valitaan pitkiä valotusaikoja, tietojen käsittely kestää jonkin aikaa.

Huomautuksia

- Käsivalotuskuvaustilassa [ISO]-arvoksi ei voi valita vaihtoehtoa [Auto].

- Jos oikeaa valotusta ei saada omilla asetuksilla, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan ottaa kuva, mutta valotuksen uudelleensäätöä suositellaan.

- Jos ISO-herkkyydeksi asetetaan 6400 tai 12800, et voi käyttää yli 1/4 sekunnin pituista valotusaikaa. Jos haluat käyttää yli 1/4 sekunnin valotusaikaa, aseta ISO-herkkyydeksi enintään 3200.

Liittyvä aihe
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös