Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Sijaintitieto (vain DSC-HX20V/HX30V)

## Sijaintitieto (vain DSC-HX20V/HX30V)

GPS-kolmiomittauksen tila voidaan tarkistaa. Aseta kamera kolmiomittaamaan, kun sijaintitiedot ovat näkyvissä.

1. MENU (Sijaintitieto) säädinpyörässä

Sijaintitiedot näytetään kamerassa.
GPS-ilmaisimet
Ilmaisin (A) muuttuu GPS-signaalin vastaanottovoimakkuuden mukaan, kun GPS on käytössä.

GPS-ilmaisimet | Kolmiomittauksen tila | GPS-vastaanoton tila
Ei ilmaisinta | Pois päältä | [GPS-asetus]-valintana on [Pois] tai on tapahtunut virhe.
| Vaikeaa | Kamera ei löydä GPS-signaalia eikä se siksi voi hakea sijaintitietoja. Käytä kameraa avoimella paikalla.
| Etsii | Etsii GPS-satelliitteja. Kolmiomittauksen aloittaminen voi kestää useita minuutteja.
| Kolmiomitataan | Kamera vastaanottaa GPS-signaalia ja voi hakea sijaintitiedot. Kolmiomittauksen aikana näytetään leveys- ja pituusaste (B).

Satelliitin ja kolmiomittauksen ilmaisimet
Satelliitin sijainti voidaan tarkistaa sijaintitietonäytöstä (C). Satelliitin tietojen hakutila näytetään kolmiomittausilmaisimessa (D). Kolmiomittausilmaisin muuttuu vihreäksi, kun kolmiomittaus on onnistunut.
Huomautuksia

- Vaikka kamera saisi tietoja satelliiteilta, kolmiomittaus saattaa kestää tai epäonnistua ajan tai paikan mukaan.

- Älä peitä GPS-anturia sormella, kun etsitään GPS-satelliitteja tai kolmiomitataan. Tämä heikentää GPS-anturin herkkyyttä, ja kolmiomittaus saattaa epäonnistua.

Liittyvä aihe
GPS-asetus (vain DSC-HX20V/HX30V)
GPS (vain DSC-HX20V/HX30V)
Takaisin ylös