Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Katselu > Videoiden katselu > Videoiden katselu

## Videoiden katselu

Ohjauspaneelin näyttäminen
Sieppaa valokuva videosta

1. Siirry toistotilaan painamalla (toisto) -painiketta.

1. Valitse video säädinpyörällä.

1. Paina .

Videon toisto alkaa.

#### Videoiden katselunäyttö

Valitse näytettävä kuva valitsemalla säädinpyörällä / ja paina .
Näkyviin tulee toistopalkki, josta voit tarkistaa videon toistosijainnin.
, , , , , tai tulee näkyviin videonkatselunäyttöön.
Näytettävä kuvake voi vaihdella kuvan koon ja laadun mukaan.

Säädinpyörä | Toiminto toiston aikana
| Seis
| Siirtyminen eteenpäin
| Siirtyminen taaksepäin
| Ruutu eteen/taaksepäin
| Näyttää ohjauspaneelin

Vain videoiden näyttäminen hakemistoruudussa
Voit katsella hakemistonäytössä vain videoiden pikkukuvia painamalla MENU (Katselutila) (Kansionäkymä (MP4)) tai (AVCHD-näkymä).
(Kansionäkymä (MP4)): Näyttää MP4-muotoisia videoiden pikkukuvia hakemistonäytössä.
(AVCHD-näkymä): Näyttää AVCHD-muotoiset videoiden pikkukuvat hakemistonäytössä.

- Kun videotiedosto on toistettu loppuun, kamera käynnistää automaattisesti seuraavan videotiedoston toiston.

Huomaa

- Et välttämättä voi toistaa kaikkia muilla kameroilla kuvattuja kuvia.

### Ohjauspaneelin näyttäminen

Tuo ohjauspaneeli esiin, niin voit ohjata videon hidasta toistoa ja säätää äänenvoimakkuutta.

1. Paina säädinpyörässä .

Ohjauspaneeli tulee esiin.

1. Valitse haluamasi painike painamalla / ja paina .

Ohjauspaneeli | Toiminta
| Toisto
| Tauko
| Siirtyminen eteenpäin
| Siirtyminen taaksepäin
| Hidas toisto
| Hidas toisto taaksepäin
| Luku eteenpäin
| Luku taaksepäin
| Ruutu eteenpäin
| Ruutu taaksepäin
| Kuvan sieppaus
| Äänenvoimakkuusasetukset
| Sulkee ohjauspaneelin

Huomaa

- Ohjauspaneelin painikkeet vaihtelevat toistotilan mukaan.

### Sieppaa valokuva videosta

1. Paina ohjauspaneelissa sen kohtauksen aikana, jonka haluat siepata.

1. Valitse painamalla säädinpyörässä / ja paina sitten .

- Kun valokuva on tallennettu, kamera pysähtyy.

- Kun videomuotona on [MP4 3M], valokuva tallennetaan muodossa [VGA]. Muussa tapauksessa valokuva tallennetaan muodossa [16:9(2M)].

Liittyvä aihe
Katselutila
Takaisin ylös