Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Tarkennus

## Tarkennus

Joustavan pistemittauksen käyttö
Puolimanuaalisen/manuaalisen tarkennuksen käyttäminen
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
AF tarkoittaa automaattitarkennusta (Auto Focus), joka säätää tarkennusta automaattisesti.
Valittu AF-etäisyysmittarin ruutu tulee näyttöön.

1. MENU (Tarkennus) haluttu tila

| (Monip. AF) | Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla kolmella etäisyysmittarin ruudun alueilla. Kun suljinpainike painetaan puoliväliin valokuvaustilassa, vihreä kehys näkyy sen alueen ympärillä, johon on tarkennettu. Kun Kasvontunnistus-toiminto on käytössä AF tarkentaa ensisijaisesti kasvoihin.
| (Keskip. AF) | Tarkentaa automaattisesti etäisyysmittarin ruudun keskellä olevaan kohteeseen. Käyttämällä yhdessä AF-lukon kanssa voit sommitella kuvan haluamallasi tavalla.
| (Joustava pistemittaus) | Voit siirtää AF-etäisyysmittarin ruudun haluamaasi kohtaan näytössä ja tarkentaa erittäin pieneen kohteeseen kapealla alueella.
| (Puolimanuaalinen) | Tarkentaa automaattisesti ja nopeasti asetetun etäisyyden mukaiselle alueelle. Tarkentaa automaattisesti kohteeseen kaikilla kolmella etäisyysmittarin ruudun alueilla. Tämä tila on hyödyllinen kuvattaessa toistuvasti kohdetta, joka on samalla etäisyydellä.
| (Manuaalinen tarkennus) | Voit tarkentaa kohteeseen käsin.

Huomautuksia

- Kun käytetään seuraavia toimintoja, AF-etäisyysmittarin ruutu ei ole käytössä ja näkyy pisteviiva. Tässä tapauksessa kamera pyrkii tarkentamaan näytön keskellä oleviin kohteisiin.

- Muut zoomaustoiminnot kuin optinen zoom

- AF-apuvalo

- Jos tarkennustilaksi on valittu jokin muu kuin [Monip. AF], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää.

- Jos seurantatarkennus on aktivoitu, kamera tarkentaa ensisijaisesti seurattavaan kohteeseen.

### Joustavan pistemittauksen käyttö

Tästä on hyötyä, kun kuvataan jalustan kanssa ja kohde ei ole ruudun keskellä.
A: AF-etäisyysmittarin ruutu (keltainen: säädettävä/valkoinen: kiinteä)

1. Säädä AF-etäisyysmittarin ruudun sijainti tarkennettavalle alueelle säädinpyörällä ja paina sitten .

Voit nollata asetuksen painamalla uudelleen.
Huomaa

- Kun tarkennusmenetelmää vaihdetaan, määritetty AF-etäisyysmittarin ruutu poistetaan.

### Puolimanuaalisen/manuaalisen tarkennuksen käyttäminen

Tästä on hyötyä, kun on vaikea saada oikeaa tarkennusta esimerkiksi kuvattaessa ikkunan läpi.
A: Käsitarkennuspalkki
Tarkennusalue 1 cm – (W), 1 m 70 cm – (T)

1. Aseta haluttu tarkennusetäisyys käsitarkennuspalkkiin säädinpyörällä ja paina sitten .
   Voit korjata asetuksen painamalla uudelleen. Aseta sijainti valitsemalla säädinpyörällä ///. Voit tehdä karkeita säätöjä kääntämällä säädinpyörää.

Huomautuksia

- Jos tarkennusetäisyys on asetettu hyvin lähelle, kuvassa voi näkyä objektiivin pölyä tai sormenjälkiä. Pyyhi objektiivi pehmeällä liinalla tms.

- Zoomaussuhde rajoittaa tarkennusetäisyysaluetta.

- Kun tarkennusmenetelmää vaihdetaan, määritetty käsitarkennusetäisyys poistetaan.

Liittyvä aihe
Seurantatarkennus
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös