Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Verkkoasetukset > Tukiaseman aset. (vain DSC-HX30/HX30V)

## Tukiaseman aset. (vain DSC-HX30/HX30V)

Näppäimistön käyttäminen
Muut asetuskohteet
Voit rekisteröidä tukiaseman manuaalisesti.
Tarkista ennen menettelyn aloittamista tukiaseman SSID-nimi, suojausjärjestelmä ja salasana. Eräissä laitteissa voi olla esiasetettu salasana. Katso tarkempia tietoja tukiaseman käyttöohjeista.

1. MENU (Asetukset) (Verkkoasetukset) [Tukiaseman aset.]

1. Valitse kansio, jonka haluat rekisteröidä.

Kun haluttu tukiasema näkyy ruudulla:
Valitse haluttu tukiasema.
Jos haluttu tukiasema ei näy ruudulla:
Valitse [Man. säätö] ja aseta tukiasema.
* Katso syöttötapa kohdasta ”Näppäimistön käyttäminen”.

- Jos valitset [Man. rekister.], syötä tukiaseman SSID-nimi valitse suojausjärjestelmä.

1. Syötä salasana [OK]

- Jos tukiaseman kohdalla ei näy , salasanaa ei tarvitse syöttää.

1. Valitse [Rekisteröi] ja paina sitten .

### Näppäimistön käyttäminen

Jos merkki täytyy syöttää manuaalisesti, näytössä näkyy näppäimistö.
Valitse haluamasi painike painamalla säädinpyörässä /// ja syötä sitten merkki painamalla .

| Näytön nimet | Toiminnot
(1) | Syöttöruutu | Syötetyt merkit näytetään. Jos syötettyjen merkkien määrä ylittää asetetun rajan, näytössä näkyy .
(2) | Vaihda merkkityyppiä | Aina kun säädinpyörässä painetaan , merkkityypiksi vaihtuu aakkoset, numerot tai symbolit.
(3) | Näppäimistö | Aina kun säädinpyörässä painetaan , syötetty merkki tulee näkyviin. Esimerkki: Jos haluat syöttää ”abd” Valitse ”abc”-näppäin ja paina kerran , niin ”a” tulee näkyviin, valitse ”” kohdistimen (5) siirtämiseksi ja paina valitse ”abc”-näppäin ja paina kaksi kertaa, niin ”b” tulee näkyviin, valitse ”def”-näppäin ja paina kerran , niin ”d” tulee näkyviin
(4) | Kiinnitä | Kiinnittää syötteen.
(5) | Siirrä kohdistinta | Siirtää kohdistinta syöttöruudussa oikealle tai vasemmalle.
(6) | Poista | Poistaa kohdistinta edeltävän merkin.
(7) |  | Vaihtaa seuraavan merkin isoksi tai pieneksi kirjaimeksi.
(8) | Välilyönti | Syöttää välilyönnin.

- Jos haluat keskeyttää merkkien syöttämisen, valitse [Peruuta].

### Muut asetuskohteet

Tukiaseman tilan tai asetusmenetelmän mukaan voit halutessasi asettaa lisää muita kohteita.

Näytön nimet | Toiminnot
WPS PIN | Näyttää liitettyyn laitteeseen syötetyn IP-osoitteen.
IP-osoitteen säätö | Valitsee vaihtoehdon [Automaattinen] tai [Man. säätö].
IP-osoite | Jos IP-osoite syötetään manuaalisesti, syötä asetettu osoite.
Aliverkon peite/Oletusporttikäytävä | Jos kohdassa [IP-osoitteen säätö] valitaan [Man. säätö], syötä verkkoympäristöä vastaava IP-osoite.
Etuisuusliitäntä | Valitsee vaihtoehdon [Päällä] tai [Pois] kohtaan [Etuisuusliitäntä].

Huomaa

- Jos haluat antaa rekisteröidylle tukiasemalle etusijan, valitse [Etuisuusliitäntä]-asetukseksi [Päällä].

Liittyvä aihe
WPS-painallus (vain DSC-HX30/HX30V)
Takaisin ylös