Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Helppo-tila

## Helppo-tila

Valotuksen tunnistus
Helppo-tilassa käytettävissä olevat toiminnot (kuvaus)
Sallii valokuvien ottamisen käyttäen mahdollisimman vähän toimintoja.
Tekstin koko suurenee ja ilmaisimet on helpompi nähdä.

1. Aseta tilapyörä asentoon (Älykäs automaattinen).

1. MENU (Helppo-tila) säädinpyörällä

1. [OK]

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Helppo-tilasta poistuminen: MENU [Poistu Helppo-tilasta]
Helppo-tila (katselu)
Jos painat (toisto) -painiketta Helppo-tilassa, toistonäytön teksti muuttuu suuremmaksi ja helpommin nähtäväksi.
Poista näkyvissä oleva kuva:
/ (poista) -painike [OK] säädinpyörässä
Valitse [1 kuva] tai [Kaikki]:
MENU [Poista] säädinpyörällä haluttu tila
Voit poistaa näkyvissä olevan kuvan valitsemalla [1 kuva] ja poistaa kaikki valitulla päivämääräalueella tai sisäisessä muistissa (jos valittu) olevat kuvat valitsemalla [Kaikki].
Käytä GPS-toimintoa (vain DSC-HX20V/HX30V):
Voit valita [GPS-asetus]-asetuksen Helppo-tilan MENU-näytöstä.
Lisätietoja toiminnosta on kohdassa [GPS-asetus]. [Tietoja]
MENU [GPS-asetus] haluttu tila
Valitse tilaksi [Päällä] tai [Pois].

- [Katselutila]-asetukseksi valitaan [Pvm. -näkymä], kun käytetään muistikorttia.

- Jos kamera on Helppo-tilassa, kun menet lentokoneeseen, valitse [GPS-asetus]-vaihtoehdoksi [Pois].

Huomaa

- Akun teho voi heiketä nopeammin, koska näytön kirkkaus suurenee automaattisesti.

### Valotuksen tunnistus

Valotuksen tunnistus toimii Helppo-tilassa. Tämän toiminnon avulla kamera tunnistaa automaattisesti kuvausolosuhteet ja ottaa kuvan.

### Helppo-tilassa käytettävissä olevat toiminnot (kuvaus)

MOVIE (video) -painike | Voit kuvata videoita, joissa on ääni.
Valokuvan koko | MENU [Valokuvan koko] säädinpyörällä haluttu tila Valitse [Suuri] tai [Pieni] koko.
GPS-asetus (vain DSC-HX20V/HX30V) | MENU [GPS-asetus] säädinpyörällä haluttu tila Valitse tilaksi [Päällä] tai [Pois].
Itselaukaisin | säädinpyörällä haluttu tila Valitse tilaksi [Päällä] tai [Pois].
Salamavalo | säädinpyörällä haluttu tila Valitse tilaksi [Auto] tai [Pois].

Liittyvä aihe
Valotuksen tunnistus
GPS-asetus (vain DSC-HX20V/HX30V)
Takaisin ylös