Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kellon asetukset > Alueen aut.säätö (vain DSC-HX20V/HX30V)

## Alueen aut.säätö (vain DSC-HX20V/HX30V)

Jos havaitaan aikavyöhyke-ero, kamera säätää aluetta hakemalla sijaintitiedot GPS:n avulla.

1. MENU (Asetukset) (Kellon asetukset) [Alueen aut.säätö] haluttu tila

| Päällä | Säätää/ei säädä aluetta automaattisesti.
| Pois

Huomautuksia

- [Alueen aut.säätö] ei ole käytössä, jos [GPS-asetus]-vaihtoehdoksi on valittu [Pois].

- [Pvm- & aika-asetus] täytyy määrittää kamerassa ennen sen käyttämistä.

- Alueen mukaan [Alueen aut.säätö] ei välttämättä toimi oikein. Aseta tällöin [Alueen aut.säätö] [Pois].

Liittyvä aihe
GPS-asetus (vain DSC-HX20V/HX30V)
GPS (vain DSC-HX20V/HX30V)
Takaisin ylös