Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käyttö tietokoneen kanssa > Levyn luonti videoista > Teräväpiirtoisten (HD) videoiden kopiointi DVD-levyille (AVCHD-levyt)

## Teräväpiirtoisten (HD) videoiden kopiointi DVD-levyille (AVCHD-levyt)

HD-kuvanlaatuinen AVCHD-levy voidaan luoda tietokoneeseen tuoduista AVCHD-videoista käyttäen ”PlayMemories Home” -ohjelmistoa.

1. Käynnistä tietokone ja aseta tyhjä levy DVD-asemaan.

1. Käynnistä ”PlayMemories Home”.

1. Napsauta (Create Discs).

1. Valitse avattavasta levyn valintaluettelosta [AVCHD (HD)].

1. Valitse levylle kirjoitettava AVCHD-video.

1. Napsauta [Add].

- Voit lisätä AVCHD-videoita myös vetämällä ja pudottamalla.

1. Luo levy noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

AVCHD-levyjen toistaminen tietokoneessa
AVCHD-levyjä voidaan toistaa tietokoneessa käyttämällä ”PlayMemories Home” -ohjelmistoa. Valitse ”PlayMemories Home” -ohjelmistossa asema, johon DVD-levy on asetettu, ja napsauta [Player for AVCHD].
Jos haluat lisätietoja, katso ”PlayMemories Home Help Guide”.

- Tietokoneympäristön mukaan kuvia ei välttämättä toisteta sulavasti.

Huomautuksia

- Varmista, että ”PlayMemories Home” -ohjelmiston ”Expanded Feature” on jo asennettu. [Tietoja]

- Seuraavia kuvia ei voi tallentaa AVCHD-levylle:

- Valokuvat

- MP4-videot

- Kun luodaan AVCHD-levyjä videoista, jotka on tallennettu muodossa [AVC HD 28M (PS)] tai [AVC HD 24M (FX)], luominen kestää jonkin aikaa, sillä kuvanlaatu täytyy muuntaa. Jos haluat tallentaa [AVC HD 28M (PS)]- tai [AVC HD 24M (FX)] -videoita ilman kuvanlaadun muuntamista, käytä Blu-ray-levyjä.

- Levyn luominen voi kestää jonkin aikaa.

Takaisin ylös