Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Changement des réglages > Réglages horloge > AJU auto horloge (DSC-HX20V/HX30V seulement)

## AJU auto horloge (DSC-HX20V/HX30V seulement)

Votre appareil maintient une heure d’horloge correcte en utilisant le GPS pour acquérir les informations d’heure pendant le démarrage.

1. MENU (Réglages) (Réglages horloge) [AJU auto horloge] le mode souhaité

| Act | L’horloge est/n’est pas réglée automatiquement.
| Désact

Remarques

- [AJU auto horloge] est invalide si [Réglage du GPS] est placé sur [Désact].

- Vous devez régler [Régl. date&heure] sur l’appareil avant de l’utiliser.

- Il se peut qu’il y ait des différences de quelques secondes.

- Selon la zone, il est possible que cette option ne fonctionne pas correctement.

Rubrique associée
Réglage du GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
Haut