Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions/Sur cet appareil > Nombre d’images fixes et durée enregistrable de films > Durée enregistrable de films

## Durée enregistrable de films

Le tableau ci-dessous indique les durées d’enregistrement maximum approximatives.Ce sont les durées totales pour tous les fichiers de film.La durée enregistrable peut différer en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.
(h (heures), m (minutes))

Qualité/Taille | Mémoire interne | Carte mémoire formatée avec cet appareil
Environ 105 Mo | 2 Go | 4 Go | 8 Go | 16 Go | 32 Go
AVC HD 28M (PS) | — | 9 m (9 m) | 15 m (15 m) | 35 m (35 m) | 1 h 15 m (1 h 15 m) | 2 h 30 m (2 h 30 m)
AVC HD 24M (FX) | — | 10 m (10 m) | 20 m (20 m) | 40 m (40 m) | 1 h 30 m (1 h 30 m) | 3 h (3 h)
AVC HD 17M (FH) | — | 10 m (10 m) | 30 m (30 m) | 1 h (1 h) | 2 h (2 h) | 4 h 5 m (4 h 5 m)
AVC HD 9M (HQ) | — | 25 m (15 m) | 50 m (30 m) | 1 h 45 m (1 h 5 m) | 3 h 35 m (2 h 15 m) | 7 h 20 m (4 h 30 m)
MP4 12M | — | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m
MP4 6M | — | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 40 m | 5 h 20 m | 10 h 50 m
MP4 3M | — | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h

Les valeurs entre ( ) sont les durées enregistrables minimum.
Une prise de vue continue est possible pendant environ 29 minutes par séance.La taille maximum d’un fichier de film en format MP4 est de jusqu’à environ 2 Go.
Remarque

- La durée enregistrable de films varie car l’appareil est équipé de VBR (Variable Bit Rate (débit binaire variable)), qui ajuste automatiquement la qualité d’image en fonction de la scène de prise de vue.
  Lorsque vous enregistrez un sujet se déplaçant rapidement, l’image est plus claire mais la durée enregistrable est plus courte car plus de mémoire est nécessaire pour l’enregistrement.
  La durée enregistrable varie aussi en fonction des conditions de prise de vue, du sujet ou des réglages de qualité/taille d’image.

Haut