Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Information position (DSC-HX20V/HX30V seulement)

## Information position (DSC-HX20V/HX30V seulement)

L’état de triangulation GPS peut être vérifié. Réglez l’appareil pour trianguler lorsque les informations de position sont affichées.

1. MENU (Information position) de la molette de commande

Les informations de position sont affichées sur votre appareil.
Indicateurs GPS
L’indicateur (A) change en fonction de la force de la réception du signal GPS lorsque le GPS est activé.

Indicateurs GPS | État de triangulation | État de réception GPS
Pas d’indicateur | Désactivé | [Réglage du GPS] est placé sur [Désact] ou une erreur s’est produite.
| Difficile | Votre appareil ne peut pas trouver de signal GPS et il ne peut donc pas acquérir des informations de position. Utilisez votre appareil dans un espace ouvert.
| Recherche en cours | Recherche en cours de satellites GPS. Le démarrage de la triangulation peut prendre plusieurs minutes.
| Triangulation en cours | Votre appareil reçoit un signal GPS et peut acquérir des informations de position. La latitude et la longitude (B) sont affichées pendant la triangulation.

Indicateurs de satellite et de triangulation
La position du satellite peut être vérifiée sur l’affichage d’informations de position (C). L’état d’acquisition d’informations du satellite est affiché sur l’indicateur de triangulation (D). L’indicateur de triangulation devient vert lorsque la triangulation s’est terminée avec succès.
Remarques

- Même lorsque l’appareil acquiert des informations de satellites, la triangulation peut prendre un certain temps ou échouer, selon l’heure ou le lieu.

- Ne couvrez pas le capteur GPS avec le doigt pendant la recherche de satellites GPS ou lors de la triangulation. Cela réduit la sensibilité du capteur GPS et il se peut que la triangulation échoue.

Rubrique associée
Réglage du GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
Haut