Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Changement des réglages > Réglages horloge > AJU auto zone (DSC-HX20V/HX30V seulement)

## AJU auto zone (DSC-HX20V/HX30V seulement)

Si une différence de fuseau horaire est détectée, votre appareil ajuste la zone en utilisant le GPS pour acquérir les informations de position.

1. MENU (Réglages) (Réglages horloge) [AJU auto zone] le mode souhaité

| Act | La zone est/n’est pas réglée automatiquement.
| Désact

Remarques

- [AJU auto zone] est invalide si [Réglage du GPS] est placé sur [Désact].

- Vous devez régler [Régl. date&heure] sur l’appareil avant de l’utiliser.

- Selon la zone, il se peut que [AJU auto zone] ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, placez [AJU auto zone] sur [Désact].

Rubrique associée
Réglage du GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
Haut