Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Changement des réglages > Réglages prise de vue > Zoom Image Claire

## Zoom Image Claire

Facteur de zoom total lorsque [Zoom Image Claire] est sélectionné (y compris le zoom optique 20×)
[Zoom Image Claire] vous permet d’agrandir l’image avec une qualité d’image proche de celle d’origine lors de la prise de vue d’images fixes.
L’appareil zoome tout d’abord sur les images avec la qualité d’image d’origine selon la taille d’image fixe sélectionnée.
Lorsque [Zoom Image Claire] est placé sur [Act], l’appareil bascule automatiquement sur [Zoom Image Claire] lorsque le rapport de zoom sans détérioration de la qualité d’image d’origine est dépassé.

1. Placez l’appareil en mode de prise de vue.

1. MENU (Réglages) (Réglages prise de vue) [Zoom Image Claire] le mode souhaité

| Act | Effectue un zoom sur les images avec une qualité d’image proche de celle d’origine, selon la taille d’image.Bascule sur [Zoom Image Claire] dans le rapport où est affiché.
| Désact | [Zoom Image Claire] n’est pas utilisé.

Remarques

- Pour zoomer sur les images dans le rapport où la qualité d’image d’origine peut être conservée, placez [Zoom Image Claire] et [Zoom numérique] sur [Désact].[Détails]

- La fonction [Zoom Image Claire] n’est pas opérante dans les situations suivantes :

- En mode film

- En [i-Panorama par balayage]

- En [Effet de photo]

- En [Flou de profondeur]

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée.

- Lorsque [Retardateur] est placé sur [Autoportrait une personne], [Autoportrait deux personnes] ou [Retardateur : Prise d. v. continu].

- Lorsque [Réglag. prise d. v. en continu] est placé sur [Prise de vue en continu].

- Lorsque le mode (Correct. contre-jour HDR) ou (Prise de vue avancée sport) est sélectionné en mode Sélection scène.

- La fonction Détection de visage n’est pas opérante dans le rapport de [Zoom Image Claire].

### Facteur de zoom total lorsque [Zoom Image Claire] est sélectionné (y compris le zoom optique 20×)

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon la taille d’image.

Taille d’image | Facteur de zoom total
18M | Environ 40×
10M | Environ 53×
5M | Environ 75×
VGA | Environ 306×
16:9(13M) | Environ 40×
16:9(2M) | Environ 102×

Haut