Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)

## ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)

Vous pouvez régler l’appareil pour qu’il commence et arrête l’enregistrement de l’itinéraire suivi par l’appareil.Même si l’appareil n’est pas sous tension, l’itinéraire sera enregistré.
Pour confirmer l’itinéraire, vous avez besoin d’un ordinateur connecté à Internet et du logiciel « PlayMemories Home ».

1. Placez l’appareil en mode de prise de vue.

1. MENU (ENREGISTREMENT log GPS) de la molette de commande [OK]

1. Pour terminer [ENREGISTREMENT log GPS], appuyez sur MENU (ENREGISTREMENT log GPS) [OK].

- Lorsque [ENREGISTREMENT log GPS] est terminé, les données [ENREGISTREMENT log GPS] sont enregistrées sur la carte mémoire.

Remarques

- Si une carte mémoire n’est pas insérée dans l’appareil ou si la carte mémoire est pleine, les données [ENREGISTREMENT log GPS] ne peuvent pas être sauvegardées.

- La durée enregistrable pour un itinéraire est de jusqu’à 24 heures.Si la durée d’enregistrement dépasse 24 heures, l’enregistrement s’arrête automatiquement.

- Si la carte mémoire est pleine, supprimez les données [ENREGISTREMENT log GPS].[Détails]

- Sony ne recueille pas les informations de localisation et les informations d’itinéraire.

- Pour afficher les informations de localisation et les informations d’itinéraire sous forme de carte sur un ordinateur, Sony fournit les données des informations de localisation et des informations d’itinéraire à Google Inc.

Rubrique associée
Sup. don. log GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut