Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Avant utilisation > Noms des pièces et liste des icônes affichées sur l’écran > Liste des icônes affichées sur l’écran

## Liste des icônes affichées sur l’écran

Liste des icônes de mode de prise de vue
Liste des icônes de mode de visualisation
Des icônes s’affichent sur l’écran pour indiquer l’état de l’appareil.
Vous pouvez modifier l’affichage sur écran à l’aide de (Réglage affichage) de la molette de commande.

### Liste des icônes de mode de prise de vue

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image/Taille d’image panoramique/Qualité
9 | Nombre d’images enregistrables (Dual Rec)
| Mode Eco
| Mode Rappel de mémoire
| Sélection scène
| Mode de prise de vue
| Icône de Reconnaissance de scène
| Balance des blancs
| Réglage balance des blancs
| Mode de mesure
| Effet de photo
| Avertissement de vibrations
| Atténuation yeux fermés
| Reconnaissance de scène
| Icône de superposition
| Intervalle de prise de vue en rafale
| Prise de vue Bracketing
| Réglage Bracketing
| Mode couleur
| Saturation des couleurs
| Contraste
| Netteté
| Indicateur de sensibilité de détection de sourire
1.4 | Facteur de zoom

Affichage | Indication
| Mise au point continue
| Verrouillage AE/AF
| Semi-manuelle
| Mise au point manuelle
| Barre de mise au point manuelle
| Niveau
ISO400 | Numéro ISO
| Obturation lente NR
125 | Vitesse d’obturation
F3.2 | Valeur d’ouverture
| Réduction de bruit du vent
+2.0EV | Valeur d’exposition
| Indicateur de cadre de télémètre AF

Affichage | Indication
| Dossier d’enregistrement
96 | Nombre d’images enregistrables
| Écriture dans mémoire tampon
CAPTURE | Importation d’images fixes
100Min | Durée enregistrable
| Support d’enregistrement (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| ENREGISTREMENT log GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
| Orientation (DSC-HX20V/HX30V seulement)
| Indicateur d’avertissement concernant l’enregistrement d’image fixe
| Etat de triangulation GPS (DSC-HX20V/HX30V seulement)
| Mode flash
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
| Illuminateur d’assistance AF
| Atténuation des yeux rouges
| Effet de flou
| Charge du flash

Affichage | Indication
| Retardateur
| Mode Avion
| Détection de visage
| Destination (DSC-HX30 seulement)
| Effet peau douce
| Niveau référence micro
| Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
| Avertissement de surchauffe
| Inscrire date
| Cadre du télémètre AF
| Fils de réticule du spotmètre
| Histogramme
ENREG. Veille | Enregistrement d’un film/Veille film
0:12 | Durée d’enregistrement (m:s)

### Liste des icônes de mode de visualisation

Affichage | Indication
| Charge restante de la batterie
| Faible charge de la batterie
| Taille d’image/Taille d’image panoramique/Qualité
| Mode de visualisation
| Mode Eco
| Réglages TransferJet
| Images 3D
| Images en rafale
| Image principale dans le groupe de rafales
| Protéger
| Ordre d’impression (DPOF)
| Zoom de lecture

Affichage | Indication
101-0012 | Numéro de dossier-fichier
2012-1-1 9:30 AM | Date/heure d’enregistrement de l’image lue

Affichage | Indication
| Dossier de lecture
12/12 | Numéro de l’image/Nombre d’images enregistrées dans l’intervalle de dates, dossier sélectionné
| Support de lecture (carte mémoire, mémoire interne)
| Affichage Mode Eye-Fi
| Mode flash
| Mode de mesure
| Balance des blancs
C:32:00 | Affichage d’autodiagnostic
ISO400 | Numéro ISO

Affichage | Indication
500 | Vitesse d’obturation
+2.0EV | Valeur d’exposition
F3.2 | Valeur d’ouverture
| Orientation
| Mode Avion
| Informations GPS
| Affichage de latitude et longitude
| Fichier base de données plein/Erreur fichier base de données
| Avertissement de surchauffe
| Lecture
| Lecture à vitesse variable
| Barre de lecture
00:00:12 | Compteur
| Histogramme
| Volume

Haut