Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Reconnaissance de scène

## Reconnaissance de scène

Mode Avancé
L’appareil détecte automatiquement les conditions de prise de vue, puis prend l’image. Lorsqu’un mouvement est détecté, la sensibilité ISO est augmentée en fonction du mouvement afin de réduire le flou du sujet. Lorsque l’appareil se trouve en mode Auto intelligent, vous pouvez sélectionner le mode [Avancé] et l’appareil prend automatiquement deux images.
En mode Reconnaissance de scène, la position de l’icône affichée sur l’écran est différente selon les circonstances. Elle dépend de la reconnaissance par l’appareil d’une scène ou d’une condition. Si l’appareil reconnaît une scène, des icônes et guides tels que (Portrait), (Enfant en bas âge), (Portrait de nuit), (Scène de nuit), (Portrait Contre-jour), (Contre-jour), (Paysage), (Macro), (Projecteur) ou (Faible éclairage) sont affichés sur la première ligne. Si l’appareil reconnaît une condition, des icônes telles que (Trépied), (Mouvement) ou (Marche) s’affichent sur la seconde ligne. Il se peut que l’appareil reconnaisse à la fois la scène et la condition ou seulement l’une d’entre elles.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Mode Auto Intelligent).

1. MENU (Reconnaissance de scène) le mode souhaité

| (Auto) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux et prend l’image.
| (Avancé) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux. Lorsque l’appareil reconnaît (Scène de nuit), (Portrait de nuit), (Contre-jour) ou (Portrait Contre-jour), il modifie automatiquement le réglage et prend une autre image. Lorsque vous prenez deux images consécutives, la marque + sur l’icône devient verte. Si deux vues sont prises, les deux images s’affichent côte à côte immédiatement après la prise de vue. Lorsque [Attén. yeux fermés] est affiché, 2 images sont prises automatiquement et l’image avec les yeux ouverts est automatiquement sélectionnée.[Détails]

Remarques

- La fonction Reconnaissance de scène n’est pas opérante lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.

- Les réglages de flash disponibles sont [Auto] et [Désactivé].

- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.

- En mode Mise au point continue, (Portrait), (Enfant en bas âge), (Portrait de nuit) et (Portrait Contre-jour) ne sont pas reconnus.

- Si l’environnement provoque le transfert de vibrations à l’appareil lorsque les conditions (Trépied) et (Scène de nuit) sont reconnues en même temps, il se peut que la condition (Trépied) ne soit pas reconnue.

- Une obturation lente est parfois obtenue lorsque les conditions (Trépied) et (Scène de nuit) sont reconnues en même temps. Maintenez l’appareil immobile pendant la prise de vue.

- Le mode Avancé n’est pas disponible pendant la prise de vue de films.

### Mode Avancé

En mode [Avancé], l’appareil prend deux images consécutives avec les réglages différents suivants lorsqu’il reconnaît des scènes (Scène de nuit), (Portrait de nuit), (Contre-jour) ou (Portrait Contre-jour), qui ont tendance à être floues ou lorsque les conditions (Scène de nuit) et (Trépied) sont reconnues en même temps. Vous pouvez sélectionner celle des deux images prises que vous préférez.

| Première image* | Seconde image
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue en augmentant la sensibilité et réduisant le tremblement
| Prise de vue en Sync lente avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en augmentant la sensibilité avec le visage comme guide et en réduisant le tremblement
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue avec une vitesse d’obturation plus lente sans augmenter la sensibilité
| Prise de vue avec le flash | Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste de l’arrière-plan
| Prise de vue avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste du visage et de l’arrière-plan

* Lorsque [Flash] est placé sur [Auto].
Qu’est-ce que la fonction Atténuation yeux fermés ?
Lors d’un réglage sur [Avancé], l’appareil prend automatiquement deux images consécutives* lorsqu’il reconnaît (Portrait) ou (Enfant en bas âge). L’appareil sélectionne, affiche et enregistre ensuite automatiquement l’image sur laquelle les yeux ne sont pas fermés. Si les yeux sont fermés sur les deux images, le message « Yeux fermés détectés » s’affiche.
* sauf lorsque le flash fonctionne/lorsque la vitesse d’obturation est lente.
Rubrique associée
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut