Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Changement des réglages > Réglages Réseau > Réglag. point d’accès (DSC-HX30/HX30V seulement)

## Réglag. point d’accès (DSC-HX30/HX30V seulement)

Comment utiliser le clavier
Autres éléments de réglage
Vous pouvez enregistrer votre point d’accès manuellement.
Avant de commencer la procédure, vérifiez le nom SSID du point d’accès, le système de sécurité et le mot de passe.Il se peut que le mot de passe soit préprogrammé dans certains dispositifs.Pour plus d’informations, voir le mode d’emploi du point d’accès.

1. MENU (Réglages) (Réglages Réseau) [Réglag. point d’accès]

1. Sélectionnez le point d’accès que vous voulez enregistrer.

Lorsque le point d’accès souhaité est affiché sur l’écran :
Sélectionnez le point d’accès souhaité.
Lorsque le point d’accès souhaité n’est pas affiché sur l’écran :
Sélectionnez [Régl. manuel] et spécifiez le point d’accès.
* Pour la méthode de saisie, reportez-vous à « Comment utiliser le clavier ».

- Si vous sélectionnez [Enreg. manuel], saisissez le nom SSID du point d’accès sélectionnez le système de sécurité.

1. Saisissez le mot de passe [OK]

- Les points d’accès qui n’affichent pas ne nécessitent pas de saisie de mot de passe.

1. Sélectionnez [Enregistrer], puis appuyez sur .

### Comment utiliser le clavier

Lorsque la saisie de caractères manuelle est nécessaire, un clavier s’affiche sur l’écran.
Sélectionnez la touche souhaitée à l’aide de /// de la molette de commande, puis appuyez sur pour saisir le caractère.

| Noms de l’écran | Fonctions
(1) | Boîte de saisie | Les caractères que vous saisissez s’affichent.Si vous saisissez des caractères dépassant le nombre spécifié de caractères, s’affiche sur l’écran.
(2) | Commuter types de caractères | Chaque fois que vous appuyez sur de la molette de commande, les types de caractères passent par les lettres alphabétiques, les chiffres et les symboles.
(3) | Clavier | Chaque fois que vous appuyez sur de la molette de commande, le caractère que vous saisissez s’affiche. Par exemple :Si vous voulez saisir « abd » Sélectionnez la touche pour « abc » et appuyez une fois sur pour afficher « a » sélectionnez « » pour déplacer le curseur (5) et appuyez sur sélectionnez la touche pour « abc » et appuyez deux fois sur pour afficher « b » sélectionnez la touche pour « def » et appuyez une fois sur pour afficher « d »
(4) | Fixer | Fixe la saisie.
(5) | Déplacer curseur | Déplace le curseur dans la boîte de saisie vers la droite ou la gauche.
(6) | Supprimer | Supprime le caractère précédant le curseur.
(7) |  | Fait passer le caractère suivant en lettre majuscule ou minuscule.
(8) | Espace | Saisit un espace.

- Pour annuler une saisie de caractères en cours, sélectionnez [Annuler].

### Autres éléments de réglage

Selon l’état ou la méthode de réglage de votre point d’accès, il se peut que vous vouliez régler d’autres éléments.

Noms de l’écran | Fonctions
WPS PIN | Affiche l’adresse IP que vous saisissez dans le dispositif connecté.
Réglage adresse IP | Sélectionne [Auto] ou [Régl. manuel].
Adresse IP | Si vous saisissez l’adresse IP manuellement, saisissez l’adresse spécifiée.
Masq. sous-réseau/Passerelle par défaut | Lorsque vous placez [Réglage adresse IP] sur [Régl. manuel], saisissez l’adresse IP qui correspond à votre environnement réseau.
Connexion Prioritaire | Sélectionne [Act] ou [Désact] pour [Connexion Prioritaire].

Remarque

- Pour donner la priorité du point d’accès enregistré, placez [Connexion Prioritaire] sur [Act].

Rubrique associée
WPS Push (DSC-HX30/HX30V seulement)
Haut