Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Qualité du film/Taille film

## Qualité du film/Taille film

Plus la taille de l’image de film est grande, meilleure est la qualité d’image.Plus la quantité de données utilisées par seconde (débit binaire moyen) est élevée, meilleure est la qualité d’image.
Sélectionnez un format d’enregistrement de film en appuyant sur MENU (Réglages) (Réglages prise de vue) [Format Film] en mode prise de vue.[Détails]
Si [Format Film] est [AVCHD], sélectionnez la taille de film dans [Qualité du film], et si [Format Film] est [MP4], sélectionnez-la dans [Taille film].

#### Qualité de film (format d’enregistrement :AVCHD)

1. MENU [Qualité du film] le mode souhaité

FX/FH/HQ :
Les films pris sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou 50 trames/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode entrelacé, avec audio Dolby Digital, format AVCHD.
PS :
Les films pris sont enregistrés en format AVCHD, à environ 60 vues/sec (pour les dispositifs conformes 1080 60i) ou 50 vues/sec (pour les dispositifs conformes 1080 50i), en mode progressif, avec audio Dolby Digital, format AVCHD.

| Qualité de film | Débit binaire moyen | Description
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Prise de vue à la qualité d’image maximum de taille 1920×1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Prise de vue à la qualité d’image maximum de taille 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Prise de vue à une haute qualité d’image de taille 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Prise de vue à une qualité d’image standard de taille 1440×1080 (50i/60i)

#### Taille d’image de film (format d’enregistrement : MP4)

1. MENU [Taille film] la taille souhaitée

Les films pris sont enregistrés en format MPEG-4, à environ 30 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 60i) ou environ 25 vues/sec (pour les dispositifs compatibles 1080 50i), en mode progressif, avec audio AAC, format mp4.

| Taille d’image de film | Débit binaire moyen | Description
| MP4 12M | 12 Mb/s | Prise de vue en taille 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Prise de vue en taille 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Prise de vue en taille VGA

Remarques

- Une image téléphoto est produite lorsque la taille d’image [MP4 3M] est sélectionnée.

- Lorsque vous créez des disques AVCHD à partir de films enregistrés en [AVC HD 28M (PS)] ou [AVC HD 24M (FX)], cela prendra du temps car la qualité d’image doit être convertie.Pour sauvegarder des films [AVC HD 28M (PS)] ou [AVC HD 24M (FX)] sans convertir la qualité d’image, utilisez des disques Blu-ray.

Haut