Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Promjena postavki > Postavke mreže > Post. pristup. točke (samo DSC-HX30/HX30V)

## Post. pristup. točke (samo DSC-HX30/HX30V)

Kako koristiti tipkovnicu
Ostale stavke podešavanja
Pristupnu točku možete registrirati ručno.
Prije početka postupka, provjerite SSID naziv pristupne točke, sigurnosni sustav i lozinku. Lozinka u nekim uređajima može biti unaprijed postavljena. Za pojedinosti pogledajte upute za rukovanje pristupnom točkom.

1. MENU (Postavke) (Postavke mreže) [Post. pristup. točke]

1. Odaberite pristupnu točku koju želite registrirati.

Kad se željena pristupna točka pojavi na zaslonu:
Odaberite željenu pristupnu točku.
Kad se željena pristupna točka ne pojavi na zaslonu:
Odaberite [Ručne postav.] i podesite pristupnu točku.
* Za metodu unosa pogledajte »Kako koristiti tipkovnicu«.

- Ako odaberete [Ručna registr.], unesite SSID naziv pristupne točke odaberite sigurnosni sustav.

1. Unesite lozinku [OK]

- Pristupne točke koje ne prikazuju ne zahtijevaju unos lozinke.

1. Odaberite [Registriraj], pa pritisnite .

### Kako koristiti tipkovnicu

Kad je potreban ručni unos znaka, na zaslonu se prikazuje tipkovnica.
Odaberite željenu tipku pomoću /// na kotačiću za upravljanje, pa pritisnite za unos znaka.

| Nazivi na zaslonu | Funkcije
(1) | Okvir za unos | Prikazuju se znakovi koje ste unijeli. Ako uneseni znakovi premašuju postavljeni broj znakova, na zaslonu se prikazuje .
(2) | Promijeni vrste znakova | Svaki put kad pritisnete na kotačiću za upravljanje, vrste znakova se mijenjaju od slova, preko brojeva do simbola.
(3) | Tipkovnica | Svaki put kad pritisnete na kotačiću za upravljanje, prikazat će se znak koji ste unijeli. Primjerice: Ako želite unijeti »abd« Odaberite tipku za »abc« i pritisnite jednom kako bi se prikazalo slovo »a« odaberite »« kako biste pomaknuli kursor (5) i pritisnite odaberite tipku za »abc« i dvaput pritisnite kako bi se prikazalo slovo »b« odaberite tipku za »def« i pritisnite jednom kako bi se prikazalo slovo »d«
(4) | Popravi | Popravlja unos.
(5) | Pomakni kursor | Pomiče kursor u okviru za unos udesno ili ulijevo.
(6) | Izbriši | Briše znak ispred kursora.
(7) |  | Prebacuje sljedeći znak u veliko ili malo slovo.
(8) | Razmak | Unosi razmak.

- Za poništenje unosa znakova na pola puta odaberite [Odustani].

### Ostale stavke podešavanja

Ovisno o statusu ili metodi podešavanja vaše pristupne točke, možda ćete htjeti podesiti još stavki.

Nazivi na zaslonu | Funkcije
WPS PIN | Prikazuje IP adresu koju unosite u spojeni uređaj.
Postavke IP adrese | Odabire [Automatski] ili [Ručne postav.].
IP adresa | Ako ručno unosite IP adresu, unesite podešenu adresu.
Maska podmreže/Podrazum. gateway | Kad podesite [Postavke IP adrese] na [Ručne postav.], unesite IP adresu koja odgovara okruženju vaše mreže.
Prioritetna veza | Odabire [Uključeno] ili [Isključeno] za [Prioritetna veza].

Napomena

- Kako biste registriranoj pristupnoj točki dali prioritet, podesite [Prioritetna veza] na [Uključeno].

Povezana tema
WPS dugme (samo DSC-HX30/HX30V)
Natrag na vrh