Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Izoštravanje

## Izoštravanje

Korištenje Fleksibilnog spot AF-a
Korištenje Poluručnog/Ručnog izoštravanja
Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno oštru sliku, upotrijebite izbornik.
AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje.
Na zaslonu se prikazuje odabrani okvir AF tražila.

1. MENU (Izoštravanje) željeni način

| (Višestruki AF) | Automatski izoštrava sve dijelove slike unutar okvira tražila. Prilikom snimanja fotografija, kad se okidač pritisne dopola, pojavi se zeleni okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike. Kad je aktivna funkcija detekcije lica, prednost kod automatskog izoštravanja imaju lica.
| (Središnji AF) | Automatski izoštrava središnji dio slike u okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom blokade AF omogućuje kadriranje slike po želji.
| (Fleksibilni Spot AF) | Omogućuje vam premještanje indikatora okvira AF tražila na željenu točku na zaslonu i izoštravanje na iznimno mali predmet u uskom području.
| (Poluručno) | Automatski i brzo izoštrava na područje oko postavljene udaljenosti. Automatski izoštrava sve dijelove slike unutar okvira tražila. Ovaj je način koristan kad više puta snimate predmet na istoj udaljenosti.
| (Ručno izoštravanje) | Omogućuje vam ručno izoštravanje predmeta.

Napomene

- Kad koristite sljedeće funkcije okvir AF tražila nestaje i pojavljuje se u isprekidanoj crti. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u središtu kadra.

- Funkcije zuma osim optičkog zuma

- AF osvjetljivač

- Odaberete li bilo koji drugi mod osim [Višestruki AF], funkcija detekcije lica neće biti dostupna.

- Ako je aktivirano praćenje fokusa, fotoaparat izoštrava s prioritetom na objekt kojeg se prati.

### Korištenje Fleksibilnog spot AF-a

Ovo je korisno kad snimate sa stativom, a predmet se ne nalazi u središtu okvira.
A: Okvir AF tražila (žuto: podesivo/bijelo: fiksno)

1. Koristite kotačić za upravljanje za podešavanje položaja okvira AF tražila tamo gdje se želite fokusirati, pa pritisnite .

Za poništavanje postavke ponovno pritisnite .
Napomena

- Kad promijenite metodu izoštravanja, briše se okvir AF tražila kojeg ste postavili.

### Korištenje Poluručnog/Ručnog izoštravanja

Ovo je korisno kad je teško dobiti pravi fokus, poput snimanja slika kroz prozor.
A: Traka Ručno izoštravanje
Domet izoštravanja 1 cm do (W), 1 m 70 cm do (T)

1. Koristite kotačić za upravljanje kako biste postavili željenu udaljenost izoštravanja na traci ručnog izoštravanja, pa pritisnite .
   Za ispravljanje postavke ponovo pritisnite . Koristite /// na kotačiću za upravljanje kako biste postavili položaj. Kotačić za upravljanje možete okrenuti za grublje podešavanje.

Napomene

- Ako se udaljenost izoštravanja postavi na vrlo blizu, slika može pokazivati prašinu ili otiske prstiju na objektivu. Obrišite objektiv mekanom krpom itd.

- Raspon udaljenosti izoštravanja ograničen je sukladno omjeru uvećanja zuma.

- Kad promijenite metodu izoštravanja, briše se udaljenost ručnog izoštravanja koju ste postavili.

Povezana tema
Praćenje fokusa
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh