Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje Načina snimanja > Snim. s ruč. određ. ekspozicije

## Snim. s ruč. određ. ekspozicije

Možete snimati pri svojoj omiljenoj ekspoziciji, ako ručno postavite vrijeme ekspozicije i otvor blende.

1. Namjestite birač moda na (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

1. Pritisnite na kotačiću za upravljanje kako biste odabrali duljinu ekspozicije, otvor blende (F vrijednost) ili ISO brzinu.

- Svaki put kad pritisnete središte kotačića za upravljanje, promijenit će se stavka koja se postavlja.

- Kad želite postaviti izoštravanje, možete odabrati i MENU [Izoštravanje] i odaberite (Fleksibilni Spot AF), (Poluručno) ili (Ručno izoštravanje).

- Kod snimanja u načinu Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije sa snimanjem osmijeha [Uključeno], na kotačiću za upravljanje se koristi za praćenje izoštravanja. Postavke kao što su duljina ekspozicije, otvor blende (F vrijednost), izoštravanje i ISO ne mogu se podesiti.

1. Okrećite kotačić za upravljanje kako biste odabrali vrijednost.

Kotačić za upravljanje | Značajka
| Stavke u pokretu
| Postavke duljine ekspozicije, otvora blende (F vrijednost) ili ISO osjetljivosti

- Odaberite vrijeme ekspozicije od 1/1600 sekunde do 30 sekundi.

- Kad se zum postavi sasvim na W, možete odabrati otvor blende od F3,2 ili F8,0 (kad se koristi s internim ND (Neutral Density) filtrom).
  Kad se zum postavi sasvim na T, možete odabrati otvor blende od F5,8 ili F14 (kad se koristi s internim ND (Neutral Density) filtrom).

1. Pritisnite okidač kako biste snimili sliku.

Postavljanje vremena ekspozicije i otvora blende (F vrijednost)
Razlika između postavki i točne ekspozicije koju izmjeri fotoaparat na zaslonu se prikazuje kao EV vrijednost.
A: Vrijednost vremena ekspozicije
B: Otvor zaslona
C: EV

- 0EV je vrijednost koja se procjenjuje kao najprikladnija za fotoaparat.

- Kad je vrijeme ekspozicije jedna sekunda ili više, onda se ono označava s [”], primjerice, [1”].

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje, preporuča se korištenje stativa kako bi se spriječili efekti vibracije.

- Kad je vrijeme ekspozicije dulje od određenog vremena, aktivira se funkcija smanjenja šuma kod dugog vremena ekspozicije kako bi se smanjio šum slike, a na zaslonu se prikazuje .

- Ako odaberete duga vremena ekspozicije, potrebno je više vremena za obradu podataka.

Napomene

- [Autom.] se ne može odabrati za [ISO] u načinu Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije.

- Ako se vašim postavkama ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljanje vrijednost na zaslonu će treperiti kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovim uvjetima, ali se preporuča ponovno podešavanje ekspozicije.

- Ako se ISO osjetljivost podesi na 6400 ili 12800, ne možete koristiti vrijeme ekspozicije dulje od 1/4 sekunde. Kako biste koristili vrijeme ekspozicije dulje od 1/4 sekunde, ISO osjetljivost podesite na 3200 ili manje.

Povezana tema
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh