Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Kvalitet videozapisa/Veličina videozapisa

## Kvalitet videozapisa/Veličina videozapisa

Što su veće dimenzije slike videozapisa, veća je kvaliteta. Što je veći broj podataka u sekundi (prosječni protok bitova u sekundi) kakvoća slike bit će veća.
Format videozapisa odaberite pritiskom na MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Format videozapisa] u načinu snimanja. [Pojedinosti]
Ako je [Format videozapisa] [AVCHD], odaberite veličinu videozapisa iz [Kvalitet videozapisa], a ako je [Format videozapisa] [MP4], odaberite iz [Veličina videozapisa].

#### Kakvoća videozapisa (format snimanja: AVCHD)

1. MENU [Kvalitet videozapisa] željeni način

FX/FH/HQ:
Videozapisi snimljeni u formatu AVCHD, brzinom od približno 60 polja u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih uređaja) ili 50 polja u sekundi (kod 1080 50i kompatibilnih uređaja), s Dolby Digital zvukom, AVCHD format.
PS:
Videozapisi snimljeni u formatu AVCHD, brzinom od približno 60 kadrova u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih uređaja) ili 50 kadrova u sekundi (kod 1080 50i kompatibilnih uređaja), s Dolby Digital zvukom, AVCHD format.

| Kakvoća videozapisa | Prosječni protok bitova u sekundi | Opis
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mb/s | Snimanje s najvišom kakvoćom slike veličine 1920×1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Snimanje s najvišom kakvoćom slike veličine 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Snimanje s visokom kakvoćom slike veličine 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Snimanje sa standardnom kakvoćom slike veličine 1440×1080 (50i/60i)

#### Veličina slike videozapisa (format snimanja: MP4)

1. MENU [Veličina videozapisa] željena veličina

Videozapisi snimljeni u MPEG-4 formatu brzinom od približno 30 kadrova u sekundi (kod 1080 60i kompatibilnih uređaja) ili 25 kadrova u sekundi (kod 1080 50i kompatibilnih uređaja) na progresivan način s AAC zvukom, mp4 format.

| Veličina videozapisa | Prosječni protok bitova u sekundi | Opis
| MP4 12M | 12 Mb/s | Snimanje u 1440×1080 veličini
| MP4 6M | 6 Mb/s | Snimanje u 1280×720 veličini
| MP4 3M | 3 Mb/s | Snimanje u VGA veličini

Napomene

- Telefoto slika nastaje kada je odabrana veličina slike [MP4 3M].

- Kad stvarate AVCHD diskove od videozapisa snimljenih u [AVC HD 28M (PS)] ili [AVC HD 24M (FX)], to može malo potrajati budući da se kakvoća slike mora konvertirati. Za spremanje [AVC HD 28M (PS)] ili [AVC HD 24M (FX)] videozapisa bez konvertiranja kakvoće slike koristite Blu-ray diskove.

Natrag na vrh