Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Egyszerű üzemmód

## Egyszerű üzemmód

A Színhelyfelismerésről
Egyszerű üzemmódban (fényképezés) választható fényképezési funkciók
Lehetővé teszi a legkevesebb szükséges funkcióval történő fényképezést.
A szövegméret megnő, a kijelzések könnyebben láthatók lesznek.

1. Állítsa az üzemmódtárcsát (Intelligens automatikus) állásba.

1. MENU (Egyszerű üzemmód) a vezérlőtárcsán.

1. [OK]

1. Fényképezzen az exponálógombbal.

Az Egyszerű üzemmódból való kilépéshez válassza a következőt: MENU [Kilép Egyszerűsített üm. ból]
Az Egyszerű üzemmódról (megtekintés)
Ha Egyszerű üzemmódban nyomja meg a (Lejátszás) gombot, a lejátszás képernyő nagyobb és könnyebben látható lesz.
Az éppen megjelenített kép törlése:
/ (Törlés) gomb [OK] a vezérlőtárcsán
Választás [1 kép] és [Min. kép] között:
MENU [Töröl] a vezérlőtárcsán kívánt üzemmód
Az [1 kép] paranccsal törölheti az éppen megjelenített képet, a [Min. kép] paranccsal pedig törölheti a kiválasztott dátumtartomány vagy a belső memória összes képét (ha ki lett választva).
A GPS funkció használata (csak a DSC-HX20V/HX30V esetében):
A [GPS beállítás] Egyszerű üzemmódban adható meg, a MENU képernyőn.
A funkcióval kapcsolatos részleteket lásd: [GPS beállítás]. [Részletek]
MENU [GPS beállítás] kívánt üzemmód
Válasszon a [Be] és a [Ki] üzemmódok közül.

- Memóriakártya használata esetén a [Megtekintő üzemmód] beállítása [Dátum szerint].

- Ha repülőgépre száll, és a fényképezőgép Egyszerű üzemmódra van állítva, állítsa a [GPS beállítás]-t [Ki] értékre.

Megjegyzés

- Az akkumulátor hamarabb lemerülhet, mivel a képernyő fényereje automatikusan növekszik.

### A Színhelyfelismerésről

A Színhelyfelismerés Egyszerű üzemmódban működik. A funkció segítségével a fényképezőgép automatikusan felismeri a fényképezés körülményeit, és elkészíti a fényképet.

### Egyszerű üzemmódban (fényképezés) választható fényképezési funkciók

MOVIE (Mozgókép) gomb | Lehetővé teszi mozgókép rögzítését hanggal együtt.
Állókép méret | MENU [Állókép méret] a vezérlőtárcsán kívánt üzemmód Válasszon a [Nagy] és a [Kicsi] méretek közül.
GPS beállítás (csak a DSC-HX20V/HX30V esetében) | MENU [GPS beállítás] a vezérlőtárcsán kívánt üzemmód Válasszon a [Be] és a [Ki] üzemmódok közül.
Önkioldó | a vezérlőtárcsán kívánt üzemmód Válasszon a [Be] és a [Ki] üzemmódok közül.
Vaku | a vezérlőtárcsán kívánt üzemmód Válasszon a [Auto] és a [Ki] üzemmódok közül.

Kapcsolódó témakörök
Jelenet felismerés
GPS beállítás (csak a DSC-HX20V/HX30V esetében)
Vissza a tetejére