Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Impostazioni Ripresa > Zoom Immag.nitida

## Zoom Immag.nitida

Scala totale dello zoom quando [Zoom Immag.nitida] è selezionato (incluso lo zoom ottico 20×)
[Zoom Immag.nitida] consente di ingrandire l’immagine con la qualità dell’immagine simile a quella originale quando si riprendono i fermi immagine.
Prima la fotocamera esegue la zumata sulle immagini con la qualità dell’immagine originale a seconda della dimensione selezionata del fermo immagine.
Quando [Zoom Immag.nitida] è impostato su [Acceso], la fotocamera cambia automaticamente a [Zoom Immag.nitida] quando viene superato il campo dello zoom senza peggioramento della qualità dell’immagine originale.

1. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni Ripresa) [Zoom Immag.nitida] modo desiderato

| Acceso | Esegue la zumata sulle immagini con la qualità dell’immagine simile a quella originale, a seconda della dimensione dell’immagine. Cambia a [Zoom Immag.nitida] entro il campo in cui si visualizza .
| Spento | Non usa [Zoom Immag.nitida].

Note

- Per zumare le immagini entro il campo in cui la qualità dell’immagine originale può essere mantenuta, impostare sia [Zoom Immag.nitida] che [Zoom digitale] su [Spento]. [Dettagli]

- La funzione [Zoom Immag.nitida] non è operativa nelle seguenti situazioni:

- Nel Modo filmato

- In [i-Panorama in movimento]

- In [Effetto immagine]

- In [Sfocatura sfondo]

- Quando la funzione dell’Otturatore sorriso è attivata.

- Quando [Autoscatto] è impostato su [Autoritratto una persona], [Autoritratto due persone] o [Autoscatto: Scatto multiplo].

- Quando [Impostazioni Ripresa continua] è impostato su [Scatto Multiplo].

- Quando il modo (Correz. di controluce HDR) o (Ripresa avanzata sport) è selezionato in Selezione scena.

- La funzione di Rilevamento visi non è operativa nella gamma di [Zoom Immag.nitida].

### Scala totale dello zoom quando [Zoom Immag.nitida] è selezionato (incluso lo zoom ottico 20×)

Le scale dello zoom supportate sono diverse a seconda della dimensione dell’immagine.

Dimensione dell’immagine | Scala totale dello zoom
18M | Circa 40×
10M | Circa 53×
5M | Circa 75×
VGA | Circa 306×
16:9(13M) | Circa 40×
16:9(2M) | Circa 102×

Torna all’inizio