Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Ripresa con esposizione man.

## Ripresa con esposizione man.

È possibile riprendere con l’esposizione preferita impostando manualmente la velocità dell’otturatore e il valore di apertura.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa con esposizione man.).

1. Premere sulla rotella di controllo per selezionare la velocità dell'otturatore, l'apertura (valore F) o la velocità ISO.

- Ad ogni pressione del centro della rotella di controllo, la voce da impostare cambierà.

- Quando si desidera impostare la messa a fuoco, è anche possibile selezionare MENU [Mes. fuoco] e selezionare (Punto fless. AF), (Semimanuale) o (Messa a fuoco manuale).

- Quando si riprende nel modo di Ripresa con esposizione manuale con l’Otturatore sorriso [Acceso], sulla rotella di controllo viene usato per la messa a fuoco con inseguimento. Le impostazioni come la velocità dell’otturatore, l’apertura (valore F), la messa a fuoco e l’ISO non possono essere regolate.

1. Girare la rotella di controllo per selezionare un valore.

Rotella di controllo | Funzione
| Spostamento delle voci
| Impostazioni della velocità dell'otturatore, dell'apertura (valore F), della velocità ISO

- Selezionare una velocità dell’otturatore da 1/1600 di secondo a 30 secondi.

- Quando lo zoom è impostato completamente su W, è possibile selezionare un’apertura di F3,2 o F8,0 (quando si usa con il filtro interno ND (Densità neutra)).
  Quando lo zoom è impostato completamente su T, è possibile selezionare un’apertura di F5,8 o F14 (quando si usa con il filtro interno ND (Densità neutra)).

1. Premere il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Impostazione della velocità dell’otturatore e dell’apertura (valore F)
La differenza tra le impostazioni e l'esposizione appopriata giudicata dalla fotocamera appare come un valore EV sullo schermo.
A: Valore della velocità dell’otturatore
B: Valore dell’apertura
C: EV

- 0EV è il valore giudicato come il più adatto dalla fotocamera.

- Quando la velocità dell’otturatore è un secondo o inferiore, la velocità dell’otturatore è indicata da [”], per esempio, [1”].

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di usare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Quando la velocità dell’otturatore rallenta rispetto ad una certa velocità, la funzione dell’otturatore lento NR si attiva automaticamente per ridurre i disturbi dell’immagine e appare sullo schermo.

- Se si selezionano le velocità dell’otturatore lente, ci vuole del tempo per elaborare i dati.

Note

- [Autom.] non può essere selezionato per [ISO] nel modo di ripresa con esposizione manuale.

- Se non si ottiene l’esposizione appropriata con le proprie impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggeranno quando si preme a metà il pulsante di scatto. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo l’esposizione.

- Se la sensibilità ISO è impostata su 6400 o 12800, non è possibile usare una velocità dell’otturatore inferiore a 1/4 di secondo. Per usare una velocità dell’otturatore inferiore a 1/4 di secondo, impostare la sensibilità su 3200 o meno.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio