Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Modo facile

## Modo facile

Identificazione della scena
Funzioni di ripresa disponibili nel Modo facile (ripresa)
Consente di riprendere i fermi immagine usando le funzioni minime necessarie.
La dimensione del testo aumenta e gli indicatori diventano più facili da vedere.

1. Impostare la manopola del modo su (Intelligente autom.).

1. MENU (Modo facile) sulla rotella di controllo

1. [OK]

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Per terminare il Modo facile, MENU [Uscita da modo facile]
Modo facile (Visione)
Quando si preme il tasto (Riproduzione) nel Modo facile, il testo della schermata di riproduzione si ingrandisce e diventa più facile da vedere.
Cancella immagine attualmente visualizzata:
Tasto / (Cancellazione) [OK] sulla rotella di controllo
Selezionare tra [1 imm.] e [Tutto]:
MENU [Canc.] sulla rotella di controllo modo desiderato
È possibile cancellare l’immagine attualmente visualizzata con [1 imm.] e cancellare tutte le immagini nella gamma data selezionata o nella memoria interna (se selezionata) con [Tutto].
Usa funzione GPS (solo DSC-HX20V/HX30V):
È possibile selezionare l’impostazione per [Impostaz. GPS] sulla schermata MENU nel Modo facile.
Per i dettagli sulla funzione, vedere [Impostaz. GPS]. [Dettagli]
MENU [Impostaz. GPS] modo desiderato
Selezionare tra il modo [Acceso] e [Spento].

- [Modo visione] è impostato su [Visione data] quando si usa una scheda di memoria.

- Quando si sale su un aereo mentre la fotocamera è impostata sul Modo facile, impostare [Impostaz. GPS] su [Spento].

Nota

- L’energia delle batterie potrebbe diminuire più rapidamente perché la luminosità dello schermo aumenta automaticamente.

### Identificazione della scena

L’Identificazione scena funziona nel Modo facile. Questa funzione consente alla fotocamera di identificare automaticamente le condizioni di ripresa e di riprendere l’immagine.

### Funzioni di ripresa disponibili nel Modo facile (ripresa)

Tasto MOVIE (Filmato) | Consente di registrare i filmati con il loro audio.
Dim. fermo imm. | MENU [Dim. fermo imm.] sulla rotella di controllo modo desiderato Selezionare tra la dimensione [Grande] o [Piccola].
Impostaz. GPS (solo DSC-HX20V/HX30V) | MENU [Impostaz. GPS] sulla rotella di controllo modo desiderato Selezionare tra il modo [Acceso] o [Spento].
Autoscatto | sulla rotella di controllo modo desiderato Selezionare tra il modo [Acceso] o [Spento].
Flash | sulla rotella di controllo modo desiderato Selezionare tra il modo [Autom.] o [Disattivato].

Argomento collegato
Identificazione scena
Impostaz. GPS (solo DSC-HX20V/HX30V)
Torna all’inizio