Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Impostazioni Rete > Imp. punto accesso (solo DSC-HX30/HX30V)

## Imp. punto accesso (solo DSC-HX30/HX30V)

Come usare la tastiera
Altre voci di impostazione
È possibile registrare manualmente il punto di accesso.
Prima di avviare la procedura, verificare il nome SSID del punto di accesso, il sistema di sicurezza e la password. La password potrebbe essere preimpostata in alcune periferiche. Per i dettagli, vedere le istruzioni per l’uso del punto di accesso.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni Rete) [Imp. punto accesso]

1. Selezionare il punto di accesso che si desidera registrare.

Quando il punto di accesso desiderato si visualizza sullo schermo:
Selezionare il punto di accesso desiderato.
Quando il punto di accesso desiderato non si visualizza sullo schermo:
Selezionare [Imp. manuale] e impostare il punto di accesso.
* Per il metodo di immissione, consultare “Come usare la tastiera”.

- Se si seleziona [Rgstr. manuale], immettere il nome SSID del punto di accesso selezionare il sistema di sicurezza.

1. Immettere la password [OK]

- I punti di accesso che non visualizzano non richiedono una password da immettere.

1. Selezionare [ Registra], quindi premere .

### Come usare la tastiera

Quando è necessaria l’immissione manuale dei caratteri, sullo schermo si visualizza una tastiera.
Selezionare il tasto desiderato usando /// sulla rotella di controllo, quindi premere per immettere il carattere.

| Nomi delle schermate | Funzioni
(1) | Casella di immissione | I caratteri immessi si visualizzano. Se si immettono caratteri che superano il numero impostato di caratteri, si visualizza sullo schermo.
(2) | Variazione dei tipi di carattere | Ad ogni pressione di sulla rotella di controllo, i tipi di carattere variano tra lettere alfabetiche, numeri e simboli.
(3) | Tastiera | Ad ogni pressione di sulla rotella di controllo, il carattere immesso si visualizzerà. Per esempio: Se si desidera immettere “abd” Selezionare il tasto per “abc” e premere una volta per visualizzare “a” selezionare “” per spostare il cursore (5) e premere selezionare il tasto per “abc” e premere due volte per visualizzare “b” selezionare il tasto per “def” e premere una volta per visualizzare “d”
(4) | Fissa | Fissa l’immissione.
(5) | Sposta il cursore | Sposta il cursore nella casella di immissione a destra o a sinistra.
(6) | Cancella | Cancella il carattere prima del cursore.
(7) |  | Cambia il carattere successivo a una lettera maiuscola o minuscola.
(8) | Spazio | Immette uno spazio.

- Per annullare l’immissione dei caratteri mentre è in corso, selezionare [Annulla].

### Altre voci di impostazione

A seconda dello stato o del metodo di impostazione del punto di accesso, si potrebbe desiderare di impostare altre voci.

Nomi delle schermate | Funzioni
WPS PIN | Visualizza l’indirizzo IP che si immette nella periferica collegata.
Impost. Indirizzo IP | Seleziona [Automatica] o [Imp. manuale].
Indirizzo IP | Se si immette manualmente l’indirizzo IP, immettere l’indirizzo impostato.
Maschera subrete/Gateway di default | Quando si imposta [Impost. Indirizzo IP] su [Imp. manuale], immettere l’indirizzo IP per adattarlo all’ambiente della rete.
Collegam. prioritario | Seleziona [Acceso] o [Spento] per [Collegam. prioritario].

Nota

- Per dare priorità al punto di accesso registrato, impostare [Collegam. prioritario] su [Acceso].

Argomento collegato
Pressione WPS (solo DSC-HX30/HX30V)
Torna all’inizio