Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Impostazioni Rete > Pressione WPS (solo DSC-HX30/HX30V)

## Pressione WPS (solo DSC-HX30/HX30V)

Se il punto di accesso ha il tasto WPS, è possibile registrare facilmente il punto di accesso sulla fotocamera premendo il tasto WPS.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni Rete) [Pressione WPS]

1. Premere il tasto WPS sul punto di accesso che si desidera registrare.

Nota

- A seconda del punto di accesso, [Pressione WPS] potrebbe non essere disponibile. In tali casi, seguire i punti per [Imp. punto accesso] e registrare il punto di accesso. [Dettagli]

Argomento collegato
Imp. punto accesso (solo DSC-HX30/HX30V)
Torna all’inizio