Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Continue opname/Zelfontspann.

## Continue opname/Zelfontspann.

Automatisch opnemen met de zelfportrettimer
U kunt de opnamefunctie kiezen uit Enkel (enkelbeeld), Continue opname of Bracket.

1. Druk op / (Continue opname/Zelfontspann.) op het besturingswiel.

1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.

| (Enkele opname) | De camera neemt een enkel beeld op zonder de zelfontspanner te gebruiken.
| (Continue opname) | Als u de ontspanknop ingedrukt houdt, neemt de camera maximaal 10 frames achter elkaar op in één burst.
| (Bracket) | De camera neemt een serie van 3 beelden op, elk met een verschillende instelling.
| (10 sec) | Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 10 seconden. Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt een pieptoon totdat de sluiter wordt ontspannen. Druk nogmaals op om te annuleren.
| (2 sec) | Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 2 seconden.
| (Zelfportret één persoon) | Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op de zelfportrettimer. Nadat de camera het opgegeven aantal gezichten heeft herkend klinkt een pieptoon, waarna de sluiter 2 seconden later wordt ontspannen.
| (Zelfportret twee personen)
| (Zelfontspanner: Cont. opname) | De camera neemt 10 frames achter elkaar op, 10 seconden nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt.
| (Zelfontspanner (Bracket)) | De camera voert een bracket-opname uit, 10 seconden nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt.

Hints voor het voorkomen van wazige beelden
Als uw handen of lichaam beweegt terwijl u de camera vasthoudt en op de ontspanknop drukt, zal "camerabeweging" optreden.
Camerabeweging treedt vaak op bij zwakke belichting of lange sluitertijden, zoals die optreden wanneer (Nachtportret) of (Nachtscène) is gekozen als de scènekeuzefunctie.
Om camerabeweging te verminderen, stelt u de zelfontspanner in op een vertraging van 2 seconden, drukt u op de ontspanknop en drukt u uw armen tegen uw zijden aan.
Opmerkingen

- [Flitser] is ingesteld op [Uit] in de continue-opnamefunctie of de bracket-opnamefunctie.

- Wanneer [Continue opname] is geselecteerd, worden [Scherpstellen], [Witbalans] en [EV] ingesteld voor het eerste beeld, en deze instellingen worden ook gebruikt voor de volgende beelden.

- Wanneer er weinig batterijlading is, of wanneer het interne geheugen of de geheugenkaart vol is, stopt de burst-opname.

- Bij opnemen in het interne geheugen wordt het beeldformaat ingesteld op [VGA].

### Automatisch opnemen met de zelfportrettimer

Richt de lens zodanig op uzelf dat het geselecteerde aantal gezichten zichtbaar is op het scherm. De sluiter ontspant zich automatisch. Beweeg de camera niet meer nadat de pieptoon klinkt.

- U kunt ook een beeld opnemen door tijdens deze bediening op de ontspanknop te drukken.

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Interval voor cont. opname
Bracket-instellingen
Terug naar boven