Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Netwerkinstellingn > WPS-Push (alleen DSC-HX30/HX30V)

## WPS-Push (alleen DSC-HX30/HX30V)

Als uw accesspoint een WPS-toets heeft, kunt u het accesspoint eenvoudig in de camera registreren door op de WPS-toets te drukken.

1. MENU (Instellingen) (Netwerkinstellingn) [WPS-Push]

1. Druk op de WPS-toets op het accesspoint dat u wilt registreren.

Opmerking

- Afhankelijk van het accesspoint, is [WPS-Push] mogelijk niet beschikbaar. In dat geval voert u de stappen uit voor [Toegangspunt instell.] en registreert u het accesspoint. [Details]

Verwant onderwerp
Toegangspunt instell. (alleen DSC-HX30/HX30V)
Terug naar boven