Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Netwerkinstellingn > Toegangspunt instell. (alleen DSC-HX30/HX30V)

## Toegangspunt instell. (alleen DSC-HX30/HX30V)

Het gebruik van het toetsenbord
Overige instellingen
U kunt het accesspoint handmatig registreren.
Controleer voordat u de procedure begint de SSID-naam van het accesspoint, het beveiligingssysteem en het wachtwoord. Het wachtwoord is mogelijk vooraf ingesteld in bepaalde apparaten. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het accesspoint.

1. MENU (Instellingen) (Netwerkinstellingn) [Toegangspunt instell.]

1. Selecteer het accesspoint dat u wilt registreren.

Wanneer het gewenste accesspoint op het scherm wordt afgebeeld:
Selecteer het gewenste accesspoint.
Wanneer het gewenste accesspoint niet op het scherm wordt afgebeeld:
Selecteer [Handm. instell.] en stel het accesspoint in.
* Raadpleeg "Het gebruik van het toetsenbord" voor informatie over de invoermethode.

- Als u [Handm. registr] selecteert, voert u de SSID-naam van het accesspoint in selecteer het beveiligingssysteem.

1. Voer het wachtwoord in [OK]

- Voor accesspoints waarvoor niet worden afgebeeld, hoeft geen wachtwoord te worden ingevoerd.

1. Selecteer [Registreer] en druk daarna op .

### Het gebruik van het toetsenbord

Wanneer tekens handmatig moeten worden ingevoerd, wordt op het scherm een toetsenbord afgebeeld.
Selecteer de gewenste toets met /// op het besturingswiel, en druk daarna op om het teken in te voeren.

| Namen van de schermen | Functies
(1) | Invoerveld | De tekens die u invoert worden hierin afgebeeld.Als u meer tekens invoert dan het ingestelde aantal tekens, wordt afgebeeld op het scherm.
(2) | Tekensoort veranderen | Iedere keer wanneer u op op het besturingswiel drukt, verandert de tekensoort tussen de letters van het alfabet, cijfers en symbolen.
(3) | Toetsenbord | Iedere keer wanneer u op op het besturingswiel drukt, wordt het ingevoerde teken afgebeeld. Bijvoorbeeld: Als u "abd" wilt invoeren Selecteer de toets voor "abc" en druk eenmaal op zodat "a" wordt afgebeeld selecteer "" om de cursor te verplaatsen (5) en druk op selecteer de toets voor "abc" en druk tweemaal op zodat "b" wordt afgebeeld selecteer de toets voor "def" en druk eenmaal op zodat "d" wordt afgebeeld.
(4) | Vastleggen | Als u hier op drukt, wordt de invoer vastgelegd.
(5) | Cursor verplaatsen | Als u hierop drukt, wordt de cursor in het invoerveld naar links of rechts verplaatst.
(6) | Wissen | Als u hierop drukt, wordt het vorige teken gewist.
(7) |  | Als u hierop drukt, wordt het volgende teken een hoofdletter of kleine letter.
(8) | Spatie | Als u hierop drukt, wordt een spatie ingevoerd.

- Om het invoeren van tekens tussentijds te stoppen, selecteert u [Annuleren].

### Overige instellingen

Afhankelijk van de status of de instelmethode van het accesspoint, kunt u nog meer instellingen maken.

Namen van de schermen | Functies
WPS PIN | Hiermee kunt u het IP-adres afbeelden dat u hebt ingevoerd in het aangesloten apparaat.
IP-adres instelling | Hiermee kunt u [Automatisch] of [Handm. instell.] selecteren.
IP-adres | Hiermee kunt u het IP-adres handmatig invoeren.
Subnetmasker/Standaardgateway | Als u [IP-adres instelling] instelt op [Handm. instell.], kunt u hiermee het IP-adres invoeren overeenkomstig uw netwerkomgeving.
Voorrangsverbinding | Hiermee kunt u [Voorrangsverbinding] instellen op [Aan] of [Uit].

Opmerking

- Om het geregistreerde accesspoint prioriteit te geven, stelt u [Voorrangsverbinding] in op [Aan].

Verwant onderwerp
WPS-Push (alleen DSC-HX30/HX30V)
Terug naar boven