Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > ISO

## ISO

U kunt de lichtgevoeligheid instellen wanneer de camera in de opnamefunctie met handmatige belichting, de automatische programmafunctie of de scènekeuzefunctie [Geavanceerde sportopname] staat. U kunt de gevoeligheid instellen met het besturingswiel in de opnamefunctie met handmatige belichting. Bij het opnemen van bewegende beelden, ligt [ISO] vast op [Autom.]. U kunt de instellingen niet veranderen.

1. MENU (ISO) gewenste functie

| (Autom.) | Stelt de ISO-gevoeligheid automatisch in.
| /////// | U kunt voorkomen dat beelden opgenomen in donkere plaatsen of van bewegende onderwerpen wazig worden door de ISO-gevoeligheid te verhogen (een hogere waarde in te stellen). Hogere ISO-instellingen dan [ISO6400] kunnen worden verkregen met behulp van helder-beeldtechnologie en overlay-burstopnamen.

ISO-gevoeligheid aanpassen (aanbevolen-belichtingsindex)
De ISO-gevoeligheid is een snelheidswaarde voor opnamemedia die gebruik maken van een beeldsensor die het licht opvangt. Zelfs wanneer de belichting hetzelfde is, zullen de beelden verschillend zijn afhankelijk van de ISO-gevoeligheid.
Hoge ISO-gevoeligheid
Neemt een helder beeld op, zelfs op donkere plaatsen, door een kortere sluitertijd in te stellen om wazige beelden te voorkomen.
Het beeld wordt echter korrelig.
Lage ISO-gevoeligheid
Neemt een vloeiender beeld op.
Echter, als de belichting onvoldoende is, kan het beeld donkerder worden.
Opmerkingen

- Wanneer [ISO] is ingesteld op [ISO6400] of [ISO12800] duurt het enige tijd om een beeld op te nemen omdat de camera met overlay een beeld samenstelt. De flitser werkt niet met deze instellingen.

- U kunt [Autom.] niet selecteren wanneer de camera is ingesteld op opnemen met handmatige belichting. [ISO100] is de standaardinstelling.

- U kunt alleen kiezen uit [Autom.], [ISO100] t/m [ISO800] wanneer de opnamefunctie is ingesteld op de burst-opnamefunctie of bracket-opnamefunctie.

Verwant onderwerp
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven