Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > DISP (Weergave-instelling)

## DISP (Weergave-instelling)

Histogram

1. Druk op (Weergave-instelling) op het besturingswiel.

1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.

| (UIT) | Hiermee geeft u alleen beelden weer.
| (Niveau) | Hiermee beeldt u een hulpaanduiding af waarop de links-rechts-schuinstellingshoek van de camera wordt aangegeven. Als de camera horizontaal wordt gehouden, wordt de hulpaanduiding groen afgebeeld.
| (Gedetailleerde info) | Hiermee geeft u de informatie weer. Ook worden de Exif-gegevens van het opgenomen beeld en een histogram afgebeeld.
| (AAN) | Hiermee geeft u de informatie weer.

### Histogram

Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld weergeeft. De grafiekweergave duidt op een helder beeld wanneer hij van links naar rechts gezien schuin omhoog loopt (A), en op en donker beeld wanneer hij van links naar rechts gezien schuin omlaag loopt (B).

1. Druk op (Weergave-instelling) op het besturingswiel en selecteer daarna [Gedetailleerde info].

Opmerkingen

- Het histogram wordt ook afgebeeld wanneer een enkel beeld wordt weergegeven, maar u de belichting niet kunt instellen.

- Het histogram wordt niet afgebeeld tijdens:

- Opnemen/weergeven van bewegende beelden

- Weergeven van verticale beelden

- Roteren van stilstaande beelden

- Opnemen/weergeven in [iPanorama door beweging]

- Wanneer [Cont. opn. groep weergeven] is ingesteld op [Alleen hoofdbld. weergeven]

- Er kan een groot verschil optreden tussen de histogrammen die worden afgebeeld tijdens het opnemen en tijdens het weergeven, wanneer:

- De flitser afgaat.

- De sluitertijd lang of kort is.

- Het histogram wordt mogelijk niet afgebeeld voor beelden die zijn opgenomen met een andere camera.

Terug naar boven