Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Endre innstillinger > Nettverksinnst. > Innst. for tilgangspkt. (kun DSC-HX30/HX30V)

## Innst. for tilgangspkt. (kun DSC-HX30/HX30V)

Bruke tastaturet
Andre innstillingselementer
Du kan registrere tilgangspunktet ditt manuelt.
Før du starter prosedyren, må du sjekke SSID-navnet, sikkerhetssystemet og passordet til tilgangspunktet. Passordet kan være forhåndsinnstilt i enkelte enheter. Du finner nærmere opplysninger i bruksanvisningen for tilgangspunktet.

1. MENU (Innstillinger) (Nettverksinnst.) [Innst. for tilgangspkt.]

1. Velg det tilgangspunktet du ønsker å registrere.

Når det ønskede tilgangspunktet vises på skjermen:
Velg det ønskede tilgangspunktet.
Når det ønskede tilgangspunktet ikke vises på skjermen:
Velg [Manuell innst.] og still inn tilgangspunktet.
* For nærmere opplysninger om innlegging av data, se "Bruke tastaturet".

- Hvis du velger [Manuell regist.], skriv inn SSID-navnet til tilgangspunktet velg sikkerhetssystem.

1. Skriv inn passordet [OK]

- Tilgangspunkter som ikke viser krever ikke passord.

1. Velg [Registrer], og trykk deretter på .

### Bruke tastaturet

Når det er nødvendig å skrive inn noe manuelt, vises et tastatur på skjermen.
Velg den ønskede knappen ved hjelp av /// på kontrollhjulet, og trykk deretter på for å skrive.

| Skjermbildenavn | Funksjoner
(1) | Inndataboks | Det du skrev inn, vises. Hvis du skriver flere tegn enn det innstilte antallet, vises på skjermen.
(2) | Skifte tegntype | Hver gang du trykker på på kontrollhjulet, veksler tegntypen mellom bokstavene i alfabetet, tall og symboler.
(3) | Tastatur | Hver gang du trykker på på kontrollhjulet, vises det tegnet du skriver inn. For eksempel: Hvis du ønsker å skrive "abd" Velg tasten for "abc" og trykk én gang på for å vise "a" velg "" for å flytte markøren (5) og trykk på velg tasten for "abc" og trykk to ganger på for å vise "b" velg tasten for "def" og trykk én gang på for å vise "d"
(4) | Låse | Låser oppføringen.
(5) | Flytte markøren | Flytter markøren i inndataboksen til høyre eller venstre.
(6) | Slette | Sletter tegnet foran markøren.
(7) |  | Endrer neste tegn til stor eller liten bokstav.
(8) | Mellomrom | Skriver inn et mellomrom.

- For å avbryte skrivingen av tegn, velg [Avbryt].

### Andre innstillingselementer

Avhengig av status eller innstillingsmetode for tilgangspunktet ditt, vil du kanskje stille inn flere elementer.

Skjermbildenavn | Funksjoner
WPS PIN | Viser den IP-adressen du legger inn i den tilkoblede enheten.
Innst. av IP-adresse | Velger [Auto] eller [Manuell innst.].
IP-adresse | Hvis du skriver inn IP-adressen manuelt, må du skrive inn den innstilte adressen.
Nettverksmaske/Standard gateway | Når du stiller inn [Innst. av IP-adresse] på [Manuell innst.], må du legge inn en IP-adresse som passer til nettverksmiljøet ditt.
Foretrukket tilkobling | Velger [På] eller [Av] for [Foretrukket tilkobling].

Merk

- For å gi prioritet til det registrerte tilgangspunktet må du sette [Foretrukket tilkobling] til [På].

Liknende emne
WPS-trykk (kun DSC-HX30/HX30V)
Til toppen