Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Videokvalitet/Videostørrelse

## Videokvalitet/Videostørrelse

Billedkvaliteten øker med størrelsen på filmbildet. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo bedre blir bildekvaliteten.
Velg et filmopptaksformat ved å trykke på MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Videoformat] i opptaksmodus. [Detaljer]
Hvis [AVCHD] er angitt som [Videoformat], velger du filmstørrelsen gjennom [Videokvalitet], og hvis [MP4] er angitt som [Videoformat], velger du filmstørrelsen gjennom [Videostørrelse].

#### Filmkvalitet (opptaksformat: AVCHD)

1. MENU [Videokvalitet] ønsket modus

FX/FH/HQ:
Film tas opp i AVCHD-format med ca. 60 felter/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felter/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i linjesprangmodus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.
PS:
Film tas opp i AVCHD-format med ca. 60 rammer/sekund (1080 60i-kompatible enheter) eller 50 rammer/sekund (1080 50i-kompatible enheter) i progressiv modus med Dolby Digital-lyd i AVCHD-format.

| Filmkvalitet | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Fotograferer med høyeste bildekvalitet på 1920×1080 (50p/60p)
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Fotograferer med høyeste bildekvalitet på 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Fotograferer med standard bildekvalitet på 1440×1080 (50i/60i)

#### Filmbildestørrelse (opptaksformat: MP4)

1. MENU [Videostørrelse] ønsket størrelse

Film tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/sekund (for 1080 60i-kompatible enheter) eller ca. 25 rammer/sekund (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.

| Filmbildestørrelse | Gjennomsnittlig overføringshastighet | Beskrivelse
| MP4 12M | 12 Mbps | Fotograferer med en størrelse på 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Fotograferer med en størrelse på 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Fotograferer med VGA-størrelse

Merknader

- Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [MP4 3M] er valgt.

- Å brenne AVCHD-plater med filmer i formatet [AVC HD 28M (PS)] eller [AVC HD 24M (FX)], tar tid, ettersom bildekvaliteten må konverteres. Bruk Blu-ray-plater hvis du vil lagre filmer i [AVC HD 28M (PS)]-format eller [AVC HD 24M (FX)]-format uten konvertering av bildekvaliteten.

Til toppen