Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > ISO

## ISO

Stiller inn lysfølsomheten når kameraet er stilt inn på Manuell eksponering, Program auto eller [Avansert sportsfotografer.] i Scenevalg. Justerer følsomheten ved hjelp av kontrollhjulet i manuell eksponeringsmodus I filmmodus er [Auto] alltid valgt for [ISO]. Du kan ikke endre innstillingene.

1. MENU (ISO) ønsket modus

| (Auto) | Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.
| /////// | Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall). Høyere ISO-innstillinger enn [ISO6400] oppnås ved hjelp av klart bilde-teknologi og overleggsfotografering.

Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Merknader

- Når du har angitt [ISO6400] eller [ISO12800] for [ISO], tar det litt tid å fotografere et bilde, ettersom kameraet tar flere bilder som legges over hverandre. Ved bruk av disse innstillingene fungerer ikke blitsen.

- Du kan ikke velge [Auto] når kameraet er stilt inn på manuelt eksponeringsopptak. [ISO100] er standardinnstillingen.

- Du kan kun velge fra [Auto], [ISO100] til [ISO800] når opptaksmodus er stilt inn på serie- eller nivåtrinnfotografering.

Liknende emne
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen