Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Definições de Rede > Defin. ponto acesso (DSC-HX30/HX30V apenas)

## Defin. ponto acesso (DSC-HX30/HX30V apenas)

Como utilizar o teclado
Outros itens de definição
Pode registar o seu ponto de acesso manualmente.
Antes de iniciar o procedimento, verifique o nome SSID do ponto de acesso, sistema de segurança e senha. A senha pode estar predefinida em alguns dispositivos. Para mais detalhes, veja as instruções de funcionamento do ponto de acesso.

1. MENU (Definições) (Definições de Rede) [Defin. ponto acesso]

1. Seleccione o ponto de acesso que quer registar.

Quando o ponto de acesso desejado estiver visualizado no ecrã:
Seleccione o ponto de acesso desejado.
Quando o ponto de acesso desejado não estiver visualizado no ecrã:
Seleccione [Defin. manual] e defina o ponto de acesso.
* Para o método de introdução, consulte “Como utilizar o teclado”.

- Se seleccionar [Reg. manual], introduza o nome SSID do ponto de acesso seleccione o sistema de segurança.

1. Introduza a senha [OK]

- Pontos de acesso que não mostram não requerem a introdução de uma senha.

1. Seleccione [Registar] e depois carregue em .

### Como utilizar o teclado

Quando for exigida a introdução manual de carácter, visualiza-se no ecrã um teclado.
Seleccione o botão desejado usando /// na roda de controlo, depois carregue em para introduzir o carácter.

| Nomes do ecrã | Funções
(1) | Caixa de introdução | Os caracteres que introduziu são visualizados. Se introduzir caracteres que ultrapassem o número definido de caracteres, é visualizado no ecrã.
(2) | Comutar entre tipos de caracteres | Cada vez que carregar em na roda de controlo, os tipos de caracteres são comutados entre letras do alfabeto, números e símbolos.
(3) | Teclado | Cada vez que carregar em na roda de controlo, o carácter que introduzir será visualizado. Por exemplo: Se quiser introduzir “abd” Seleccione a tecla para “abc” e carregue em uma vez para visualizar “a” seleccione “” para deslocar o cursor (5) e carregue em seleccione a tecla para “abc” e carregue em duas vezes para visualizar “b” seleccione a tecla para “def” e carregue em uma vez para visualizar “d”
(4) | Fixar | Fixa a entrada.
(5) | Deslocar cursor | Desloca o cursor na caixa de introdução para a direita ou esquerda.
(6) | Eliminar | Elimina o carácter que precede o cursor.
(7) |  | Comuta o carácter seguinte para uma letra maiúscula ou minúscula.
(8) | Espaço | Introduz um espaço.

- Para cancelar a meio a introdução de caracteres, seleccione [Cancelar].

### Outros itens de definição

Dependendo do estado ou do método de definição do seu ponto de acesso, pode querer definir mais itens.

Nomes do ecrã | Funções
WPS PIN | Mostra o endereço IP que introduz no dispositivo ligado.
Defin. endereço IP | Selecciona [Auto] ou [Defin. manual].
Endereço IP | Se introduzir o endereço IP manualmente, introduza o endereço definido.
Máscara de sub-rede/Gateway predefinido | Quando define [Defin. endereço IP] para [Defin. manual], introduza o endereço IP para corresponder ao ambiente da sua rede.
Ligação Prioritária | Selecciona [Ligado] ou [Deslig] para [Ligação Prioritária].

Nota

- Para dar prioridade ao ponto de acesso registado, defina [Ligação Prioritária] para [Ligado].

Tópico Relacionado
Premir WPS (DSC-HX30/HX30V apenas)
Voltar ao topo