Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Definições de Relógio > Ajuste auto da área (DSC-HX20V/HX30V apenas)

## Ajuste auto da área (DSC-HX20V/HX30V apenas)

Se for detectada uma diferença de fuso horário, a sua câmara ajusta a área usando o GPS para obter informação de localização.

1. MENU (Definições) (Definições de Relógio) [Ajuste auto da área] modo desejado

| Ligado | Regula/Não regula automaticamente a área.
| Deslig

Notas

- [Ajuste auto da área] é inválido se [Definição GPS] estiver regulado para [Deslig].

- Deve regular [Defin. Data e Hora] na câmara antes de a usar.

- Dependendo da área, [Ajuste auto da área] pode não funcionar correctamente. Nesse caso, regule [Ajuste auto da área] para [Deslig].

Tópico Relacionado
Definição GPS (DSC-HX20V/HX30V apenas)
GPS (DSC-HX20V/HX30V apenas)
Voltar ao topo