Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Modificarea setărilor > Setări reţea > Setări punct de acces (numai pentru modelul DSC-HX30/HX30V)

## Setări punct de acces (numai pentru modelul DSC-HX30/HX30V)

Utilizarea tastaturii
Alte opţiuni care pot fi setate
Puteţi înregistra manual punctul de acces.
Înainte de a începe, verificaţi denumirea SSID a punctului de acces, sistemul de securitate şi parola. La unele dispozitive, parola poate fi prestabilită. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a punctului de acces.

1. MENU (Setări) (Setări reţea) [Setări punct de acces]

1. Selectaţi punctul de acces pe care doriţi să îl înregistraţi.

Dacă punctul de acces este afişat pe ecran:
Selectaţi punctul de acces dorit.
Dacă punctul de acces nu este afişat pe ecran:
Selectaţi [Set. manuală] şi setaţi punctul de acces.
*Pentru detalii privind metoda de introducere, consultaţi „Utilizarea tastaturii”.

- Dacă selectaţi [Înreg. manuală], introduceţi denumirea SSID a punctului de acces selectaţi sistemul de securitate.

1. Introduceţi parola [OK]

- Punctele de acces la care nu se afişează nu necesită introducerea unei parole.

1. Selectaţi [Înregist.] şi apăsaţi .

### Utilizarea tastaturii

Dacă trebuie să introduceţi manual litere sau cifre, puteţi utiliza tastatura afişată pe ecran.
Selectaţi butonul dorit folosind /// de pe butonul de comandă, apoi apăsaţi pentru a introduce caracterul.

| Denumirile ecranelor | Funcţii
(1) | Casetă de introducere | Sunt afişate caracterele pe care le-aţi introdus. Dacă introduceţi mai multe caractere decât numărul maxim, pe ecran se va afişa .
(2) | Schimbare tipuri de caractere | La fiecare apăsare a de pe butonul de comandă, tipurile de caractere se schimbă în litere, cifre şi simboluri.
(3) | Tastatură | La fiecare apăsare a de pe butonul de comandă, caracterul introdus este afişat pe ecran. De exemplu: Dacă doriţi să introduceţi „abd” Selectaţi tasta „abc” şi apăsaţi o dată pe pentru a afişa litera „a” selectaţi „” pentru a deplasa cursorul (5) şi apăsaţi selectaţi tasta „abc” şi apăsaţi de două ori pe pentru a afişa litera „b” selectaţi tasta „def” şi apăsaţi o dată pe pentru a afişa litera „d”
(4) | Confirmare | Confirmă caracterul introdus.
(5) | Deplasare cursor | Deplasează cursorul din casetă la dreapta sau la stânga.
(6) | Ştergere | Şterge caracterul aflat înaintea cursorului.
(7) |  | Schimbă următorul caracter în majusculă sau minusculă.
(8) | Spaţiu | Introduce un spaţiu.

- Pentru a anula introducerea caracterelor la jumătatea ecranului, selectaţi [Anulează].

### Alte opţiuni care pot fi setate

În funcţie de starea sau de metoda de setare a punctului de acces, puteţi seta mai multe opţiuni, dacă doriţi.

Denumirile ecranelor | Funcţii
WPS PIN | Afişează adresa IP introdusă pe dispozitivul conectat.
Setare adresă IP | Selectează [Auto] sau [Set. manuală].
Adresă IP | Dacă introduceţi manual adresa IP, introduceţi adresa prestabilită.
Mască subreţea/Gateway implicit | Dacă setaţi [Setare adresă IP] la [Set. manuală], introduceţi adresa IP corespunzătoare reţelei dumneavoastră.
Conexiune prioritară | Selectează [Activat] sau [Dezactivat] pentru [Conexiune prioritară].

Observaţie

- Pentru a acorda prioritate punctului de acces înregistrat, setaţi [Conexiune prioritară] la [Activat].

Subiect corelat
Împingere WPS (numai pentru modelul DSC-HX30/HX30V)
Sus