Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Modificarea setărilor > Setări principale > Setare GPS (numai DSC-HX20V/HX30V)

## Setare GPS (numai DSC-HX20V/HX30V)

Verificarea stării triangulaţiei şi a direcţiei de fotografiere
Sistemul GPS şi senzorul de direcţie încorporate ale acestui aparat foto obţin informaţii despre locaţie sau direcţia de fotografiere şi le înregistrează pe imagini.
Folosiţi software-ul livrat, „PlayMemories Home”, pentru a importa în computer fotografii şi filme înregistrate cu informaţii despre locaţie şi direcţia de fotografiere şi vizionaţi-le împreună cu o hartă în care este prezentat locul unde au fost realizate. Consultaţi „PlayMemories Home Help Guide” pentru informaţii suplimentare.

1. MENU (Setări) (Setări principale) [Setare GPS] modul dorit

| Activat | Senzorul de direcţie GPS este activat.
| Dezactivat | Senzorul de direcţie GPS este dezactivat. Setaţi-l să nu înregistreze informaţiile despre locaţie şi direcţie.

Recepţionarea unui semnal GPS

- Triangulaţia corectă nu poate fi obţinută în spaţii închise sau lângă clădiri înalte. Folosiţi aparatul foto într-un spaţiu deschis, în aer liber, şi porniţi din nou aparatul foto.

- Dacă nu apare nicio pictogramă de triangulaţie, chiar dacă aşteptaţi câteva minute, este posibil să vă aflaţi într-o zonă în care recepţia semnalului GPS este dificilă sau imposibilă. Începeţi fotografierea în locul în care vă aflaţi sau deplasaţi-vă într-o zonă deschisă, în aer liber. Dacă fotografiaţi în locul în care vă aflaţi, nu va fi înregistrată nicio informaţie despre locaţie.

Observaţii

- Direcţia de fotografiere nu este înregistrată în momentul realizării de filme.

- În timpul decolării şi aterizării avionului, setaţi [Mod avion] la [Activat].

- Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările din zona în care vă aflaţi sau cu situaţia existentă.

- Atunci când utilizaţi funcţia GPS pentru prima dată sau o reutilizaţi după o perioadă lungă de timp, obţinerea informaţiilor despre locaţie poate dura de la câteva zeci de secunde la câteva minute. Durata de realizare a triangulaţiei poate fi redusă dacă se apelează la datele de asistenţă GPS. [Detalii]

- Informaţiile despre direcţia de fotografiere obţinute de aparatul foto se bazează pe nordul magnetic (direcţia indicată de acul unei busole).

- Dacă aparatul foto se află în imediata apropiere a unei surse magnetice sau a unui obiect metalic, senzorul de direcţie poate înregistra o eroare. Ţineţi aparatul foto la distanţă de sursele magnetice sau obiectele metalice, dacă este posibil.

- Este posibil ca direcţia corectă de fotografiere să nu fie înregistrată sau afişată în următoarele cazuri:

- Lângă o clădire, o punte, un pod de fier, un vehicul, un turn de fier

- Lângă aparate electrice, cum ar fi un televizor, un difuzor, un frigider, un telefon mobil, o pereche de căşti

- Lângă un birou sau un scaun de oţel etc.

- Informaţiile despre direcţie vor deveni nesigure dacă aparatul foto este orientat în sus.

- Nu acoperiţi senzorul GPS cu degetul atunci când căutaţi sateliţi GPS sau atunci când realizaţi triangulaţia. Sensibilitatea senzorului GPS este afectată şi triangulaţia poate eşua.

### Verificarea stării triangulaţiei şi a direcţiei de fotografiere

Indicatorul se modifică în funcţie de intensitatea recepţiei semnalului GPS atunci când funcţia GPS este activată. Starea triangulaţiei poate fi verificată şi utilizând [Informaţii despre poziţie]. [Detalii]
Puteţi verifica direcţia de fotografiere cu ajutorul pictogramei de direcţie de pe ecran.

Stare triangulaţie | Indicatoare GPS | Stare recepţie semnal GPS
Dezactivată | Niciun indicator | [Setare GPS] este setată la [Dezactivat] sau a apărut o eroare.
Dificilă |  | Aparatul foto nu poate găsi un semnal GPS şi astfel nu poate obţine informaţiile despre locaţie. Folosiţi aparatul foto într-o zonă deschisă.
Căutare |  | Se caută sateliţi GPS. Iniţierea triangulaţiei poate dura câteva minute.
Se face triangulaţia |  | Aparatul foto recepţionează un semnal GPS şi poate obţine informaţii despre locaţie.

Subiect corelat
Informaţii despre poziţie (numai DSC-HX20V/HX30V)
Date asistenţă GPS (numai DSC-HX20V/HX30V)
Reglare autom. oră (numai DSC-HX20V/HX30V)
Regl. autom. zonă (numai DSC-HX20V/HX30V)
GPS (numai DSC-HX20V/HX30V)
Sus