Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > EV

## EV

Вы можете регулировать экспозицию вручную с шагом 1/3 EV в диапазоне от –2,0 EV до +2,0 EV.

1. MENU (EV) нужная установка EV

Регулировка экспозиции для получения более качественных изображений
A: Переэкспонирование (слишком много света)
B: Правильное экспонирование
C: Недоэкспонирование (слишком мало света)

- Если полученное изображение переэкспонировано, отрегулируйте параметр [EV] в отрицательную сторону.

- Если полученное изображение недоэкспонировано, отрегулируйте параметр [EV] в положительную сторону.

Примечание

- Регулировка экспозиции может быть неэффективной при использовании вспышки, или если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы