Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение установок > Настройки сети > Руч. наст. точк. дост. (только DSC-HX30/HX30V)

## Руч. наст. точк. дост. (только DSC-HX30/HX30V)

Как использовать клавиатуру
Другие пункты настройки
Вы можете зарегистрировать точку доступа вручную.
Перед запуском этой процедуры проверьте название SSID точки доступа, систему защиты и пароль. В некоторых устройствах пароль может быть установлен заранее. Для получения подробных сведений см. инструкцию по эксплуатации точки доступа.

1. MENU (Настройки) (Настройки сети) [Руч. наст. точк. дост.]

1. Выберите точку доступа, которую нужно зарегистрировать.

Если нужная точка доступа отображается на экране:
Выберите нужную точку доступа.
Если нужная точка доступа не отображается на экране:
Выберите опцию [Ручная настр.] и настройте точку доступа.
* Для получения сведений о методе ввода см. раздел “Как использовать клавиатуру”.

- В случае выбора опции [Ручн. регистр] введите название SSID точки доступа выберите систему защиты.

1. Введите пароль [OK]

- Для точек доступа, которые не отображают знак , не требуется вводить пароль.

1. Выберите опцию [Регистрир.], а затем нажмите кнопку .

### Как использовать клавиатуру

При необходимости ручного ввода символов на экране отображается клавиатура.
Выберите нужную кнопку с помощью кнопки /// на колесике управления, а затем нажмите кнопку для ввода символа.

| Названия экранов | Функции
(1) | Поле ввода | Отображение введенных символов. В случае ввода символов, количество которых превышает установленное количество символов, на экране будет отображен знак .
(2) | Переключение типов символов | При каждом нажатии кнопки на колесике управления будет выполняться переключение между буквами, цифрами и символами.
(3) | Клавиатура | При каждом нажатии кнопки на колесике управления будет отображаться введенный символ. Например: Если нужно ввести строку “abd” Выберите клавишу для “abc” и нажмите один раз кнопку для отображения буквы “a” выберите “” для перемещения курсора (5) и нажмите кнопку выберите клавишу для “abc” и нажмите дважды кнопку для отображения буквы “b” выберите клавишу для “def” и нажмите один раз кнопку для отображения буквы “d”
(4) | Сохранить | Сохранение ввода.
(5) | Переместить курсор | Перемещение курсора в поле ввода вправо или влево.
(6) | Удалить | Удаление символов перед курсором.
(7) |  | Переключение следующего символа в режим заглавных или маленьких букв.
(8) | Пробел | Ввод пробела.

- Для отмены ввода символов до его завершения, выберите опцию [Отмена].

### Другие пункты настройки

В зависимости от состояния или метода настройки точки доступа может понадобиться настройка дополнительных пунктов.

Названия экранов | Функции
WPS PIN | Отображение IP-адреса, введенного в подсоединенное устройство.
Настр. IP-адреса | Выбор опции [Автоматич.] или [Ручная настр.].
IP-адрес | В случае ввода IP-адреса вручную, введите установленный адрес.
Маска подсети/Шлюз по умолчанию | В случае установки опции [Настр. IP-адреса] в положение [Ручная настр.], введите IP-адрес в соответствии с сетевым окружением.
Приоритетное соед. | Выбор значения [Вкл] или [Выкл] для опции [Приоритетное соед.].

Примечание

- Для придания приоритета зарегистрированной точке доступа установите опцию [Приоритетное соед.] в положение [Вкл].

Смежная тема
Нажать WPS (только DSC-HX30/HX30V)
В начало страницы